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	•  Нова градња вишепородичног стамбено-пословног објекта који сачињавају два улаза - Улаз А  По+П+2+Пс, Улаз Б По+П+1+Пс и подземна гаража По+0; 
•  Изградња зидане ограде П+0
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1.1. НАСЛОВНА СТРАНА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
	
	1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

	Инвеститор:
	ПАН -ПАН ИНВЕСТ Д.O.O. Панчево
ПАНЧЕВО, Жарка Зрењанина 83 

	Објекат:



	•  Нова градња вишепородичног стамбено-пословног објекта који сачињавају два улаза - Улаз А  По+П+2+Пс, Улаз Б По+П+1+Пс и подземна гаража По+0; 
•  Изградња зидане ограде П+0
Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 83, к.п. 6210 К.О. Панчево

	Врста техничке документације:
	Идејно решење - ИДР 

	Ознака и назив дела пројекта:
	1  –  пројекат архитектуре

	Врста радова:
	нова градња

	Пројектант:

	"DIKI MIKI" д.о.о. Младеновац,
Младеновац (варош), Београд - Младеновац,
ул. Смедеревски пут бр. 5,

	Одговорно лице пројектанта:
	Горан Микичић, дипл.инж.грађ.

	Печат и потпис:   
[image: 5][image: 5][image: 5][image: 5][image: 5][image: 5][image: 5][image: 5]
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	Одговорни пројектант:
	Срђан Костадиновић,  маст. инж. арх. 

	Број лиценце:
	300 П790 18

	Потпис:  
	[image: ]


	
	

	Број дела пројекта:
	4796/007

	Место и датум:
	Младеновац, јул 2026. год. 







1.2.  САДРЖАЈ  ПРОЈЕКТA  АРХИТЕКТУРЕ
	1.1.
	Насловна  страна  пројекта  архитектуре

	1.2.
	Садржај  пројекта  архитектуре

	1.3.
	Решење о именовању одговорног пројектанта  пројекта архитектуре  

	1.4.
	Изјава одговорног пројектанта  пројекта  архитектуре  

	1.5.
	Текстуална документација

	
	1.5.1.
	Технички  опис

	
	1.5.2.
	Технички  опис  инсталација водовода и канализације

	1.6.
	Нумеричка документација

	
	1.6.1.
	 Приказ  површина  објекта  са  наменом  

	1.7.
	Графичка документација

























1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/2025) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, као: 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т

               за израду 1 –  Пројекта  архитектуре,  који је део Идејног решења, за  нову  градњу: 
· Вишепородичног стамбено-пословног објекта који сачињавају два улаза - Улаз А  По+П+2+Пс, Улаз Б По+П+1+Пс и подземна гаража По+0; 
· Помоћног објекта – ограде П+0
Који су планирани у Панчеву, ул. Жарка Зрењанина бр. 83, к.п. 6210 К.О. Панчево, одређује се: 


Срђан Костадиновић,  маст. инж. арх, бр. лиценце: 300 П790 18


	Пројектант:

	"DIKI MIKI" д.о.о. Младеновац,
Младеновац (варош), Београд - Младеновац,
ул. Смедеревски пут бр. 5,

	Одговорно лице /заступник:
	Горан Микичић

	Потпис:
[image: 5]
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	Број дела пројекта:
	4796/007

	Место и датум:
	Младеновац, јул 2026. год.









1.4.       ИЗЈАВА  ОДГОВОРНОГ  ПРОЈЕКТАНТА  ПРОЈЕКТА   1 – АРХИТЕКТУРЕ
Одговорни пројектант пројекта 1 – архитектура, који је део идејног решења (ИДР), за  нову  градњу :
· Вишепородичног стамбено-пословног објекта који сачињавају два улаза - Улаз А  По+П+2+Пс, Улаз Б По+П+1+Пс и подземна гаража По+0; 
· Помоћног објекта – ограде П+0;

Који су планирани у Панчеву, ул. Жарка Зрењанина бр. 83, к.п. 6210 К.О. Панчево

Срђан Костадиновић,  маст. инж. арх. 


И З Ј А В Љ У Ј Е М 
1.  да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
     стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

	Одговорни пројектант (ИДР):
	Срђан Костадиновић,  маст. инж. арх. 

	Број лиценце:
	 300 П790 18

	
	[image: ]

	Потпис:    
                    
	      

	
	

	Број дела пројекта:
	4796/007

	Место и датум:
	Младеновац, јул 2026. год.


















1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ОПШТА НАПОМЕНА: Урбанистички пројекат и ново идејно решење се раде ради измене грађевинске дозволе ROP-PAN-36188-CPIH-3/2023 од 24.03.2023. године,  због измена насталих у току изградње објекта.


Предмет пројекта је изградња стамбенo-пословног објекта са два улаза и подземном гаражом, и помоћног објекта - ограде у ул.Жарка Зрењанина бр.83, Панчево на к.п. 6210 К.О.Панчево. 

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И ИЗРАДУ НОВОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Основни разлог израде новог идејног решења и измене грађевинске дозволе је усклађивање пројекта са изменама насталим у току извођења радова, а које су се морале извести ради обезбеђења сигурности објекта, и спречавање угрожавања суседних објеката.
Како би се осигурала безбедност терена и суседних објеката, морало је доћи до измена у пројектима конструкције и заштите темељне јаме и суседних објеката. Због међусобне неусклађености два пројекта, дошло је до преклапања подземног габарита објекта и позиција  шипова, који служе обезбеђењу суседних објеката.  Као последица, настале су измене у темељима и габариту објекта, али и измене конструктивног система и диспозиција просторија на подземној и надземним етажама улаза А.
Као логична последица изнуђених интервенција, поднесак за пријаву завршетка темеља објекта ROP-PAN-36188-CSF-11/2024 од 2.12.2024 је одбачен због неслагања са пројектом, звог чега је и неопходно извршити измену грађевинске дозволе.

1. ИЗМЕНА КОНСТРУКЦИЈЕ
Како су због заштите темељне јаме и суседних објеката изведени шипови, настале су одређене измене након прописног повлачења објекта у односу на њих, што за последицу има мањи габарит објекта.
Ревизијом пројекта конструкције урађено је алтернативно решење, које за резултат има и одређене измене у функцији самих  улаза А и Б. 
2. ГАБАРИТ ОБЈЕКТА
Због измена у пројекту конструкције и заштите темељне јаме и суседних објеката, дошло је до мањих промена у габариту објекта, првенствено у нивоу подрума и приземља улаза А:
· У зони наглавне греде према к.п. 6211 К.О. Панчево, зид подрума увучен је за 56-71цм у односу на границу парцеле, док је првобитним решењем било предвиђено растојање од 25цм;
· У зони наглавне греде према к.п. 6208 К.О. Панчево, зид подрума увучен је за 53-77цм у односу на границу парцеле, за разлику од оригиналног решења које у овој зони има растојање од 25 до 43цм. Ова позиција се наставља и у нивоу приземља, док се на горњим етажама формира препуст који се простире до границе парцеле;
· Подрум је мањи и у зони према регулацији, где је увучен за 53-70цм, за разлику од 18-64цм предвиђених оригиналним пројектом.
Како у дубини парцеле нису изведени шипови, габарит, висина и волумен Улаза Б је непромењен. 
Габарит улаза А и подземне гараже је мањи у односу на оригинално идејно решење.

3. ФУНКЦИЈА

Промене у конструкцији утицале су и на функцију самог објекта. 
У нивоима приземља и подрума, због сужења објекта, било је неопходно смањити ширине приступних рампи за гаражу, како би се испуниле норме за ширину манипулативних површина, као и услови за формирање система за независно паркирање на два нивоа Wöhr Parklift 405-200-D. Степениште и лифт у оквиру Улаза А такође су померени због наглавне греде шипова. Гаражни простор конципиран је као јединствена целина, која служи потребама оба објекта, уместо као две одвојене јединице.
Остале промене које се јављају у приземљу су такође настале изменом конструкције, као што су повећање ширине пешачког пролаза Улаза А и смањење нето површине која припада пословном простору.
Станови Улаза Б нису претрпели веће измене изменом конструкције, и њихова структура остаје добрим делом непромењена.
С друге стране, промене у конструкцији знатније утичу на конфигурацију станова у Улазу А, нарочито у дуплексима који се налазе на повученим етажама, где се настојало да се функција уклопи у предложени конструктивни систем.
Измена није утицала ни на један од круцијалних параметара за које се издају локацијски услови. Висина, спратност и међусобна удаљеност улаза је непромењена, исти је број функционалних јединица и капацитета, коефицијенти изграђености и заузетости су исти или мањи у односу на параметре добијене оригиналним пројектом. 
Бруто и бруто развијене грађевинске површине су мање од површина дефинисаних иницијалним пројектом: 
· укупна бруто површина оба улаза и ограде сада износи 4556.87 m2  за разлику од првобитних 4566.47m2. 
· Бруто површина подрума (подземне гараже) 1116.04 m2, док је у претходном решењу била 1119.19m².
· БРГП улаза А је мањи након измене, док код улаза Б остаје непромењен.

4. ИЗМЕЊЕН НАЧИН ГРЕЈАЊА
За разлику од оригиналног урбанистичког пројекта и идејног решења, одлука Инвеститора је да промени начин грејања са градског топловода на природни земни гас.  У измењеном идејном решењу предвиђене су одговарајуће просторије и опрема који би то омогућили.










	УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПАРАМЕТАРА ОСТВАРЕНИХ ПРВОБИТНИМ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ И НОВИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗМЕНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

	КРИТЕРИЈУМ
	ПАРАМЕТРИ
ДЕФ. ПЛАНОМ
	ОСТВАРЕНО ПРВОБИТНИМУП-ОМ
	ОСТВАРЕНО НОВИМ УП-ОМ

	Површина парцеле
	Мин. 250 m2
	К.п. 6210: 1192m2
	К.п. 6210: 1192m2

	Ширина грађ. парцеле према регулацији
	Мин. 9m
	19.82m
	19.82m

	Укупна бруто површина помоћног објекта - ограде
	/
	12.15 m2
	12.15m2

	БРГП улаза А (надземно)
	/
	1926.15 m 2
	1919.70 m2

	БРГП улаза Б (надземно)
	/
	1508.98 m2
	1508.98 m2

	Бруто површина подрума
	
	1119.19 m2
	1116.04 m2

	Укупна бруто  површина стамбено-пословног објекта:
	
	3435.13 m2
	3428.68 m2

	Укупна бруто  површина стамбено-пословног објекта:
	
	4554.32 m2
	4544,72 m2

	БРГП помоћног објекта – ограде (надземно)
	/
	12.15m2
	12.15m2

	Укупно БРГП свих објеката
	/
	3447.28m2
	3440.83m2

	Укупна бруто површина свих објеката
	/
	4566.47 m2
	4556.87 m2

	Хоризонтална пројекција објеката (заузетост)
	Макс. 70% / 834.40 m2
	Oбјекат А:      379.75m2
Oбјекат Б:      383.76 m2
ограда:          12.15 m2
укупно: 775.66 m2 / 65.07%
	Улаз А:      368.80 m2
Улаз Б:     383.76 m2
ограда:          12.15 m2
укупно: 764.71 m2 / 64.15%

	Заузетост на парцели: саобраћајнице / остале застрте површине
	
	пополочане површине: 33.22 m2
инсталације:  6.00 m2
дилатација/суседни објекти: 17.86 m2
укупно: 57.08 m2/4.79%
	пополочане површине: 37.27m2
инсталације:  4.25 m2
дилатација/суседни објекти: 20.91 m2
укупно:  62.43 m2 / 5.24%

	Заузетост на парцели: укупно
	Макс. 70% / 834.40 m2
	832.74 m2 /69.86%
	827.14 m2 / 69.39%

	Индекс изграђености
	/
	3447.28 m2 /2.89
	3440.83m2 / 2.89

	Зелена површина
	Мин. 30% / 357.60m2
	359.26 m2 / 30.14%
	364.86 m2 / 30.61%

	
	Од којих мин. 10% под високим растињем
	36.90 m2  под високим растињем
	40.05 m2  под високим растињем (10.98%)

	Паркинг простор
	1 СJ = 1ПМ
70m2посл.простора= 1ПМ
50m2 продај.прост. = 1ПМ
	ОБЈЕКАТ А 
16 СЈ = 16 ПМ 
1 посл. простор -трговина
Pпрод.прост. =38.75 m2 ≈ 1ПМ
УКУПНО ОСТВАРЕНО 17 гаражних места у гаражи A
	Улаз А 
16 СЈ = 16 ПМ 
1 пословни простор
Pнето=40.13 m2 ≈ 1 ПМ
УКУПНО ОСТВАРЕНО 17 гаражних места у заједничкој гаражи

	
	
	ОБЈЕКАТ Б
16 СЈ = 16 ПМ
УКУПНО ОСТВАРЕНО 16 гаражних места у гаражи Б
	Улаз Б
16 СЈ = 16 ПМ
УКУПНО ОСТВАРЕНО 16 гаражних места у заједничкој гаражи

	
	
	Укупно остварено 33 гаражних места
	Укупно остварено 33 гаражних места

	Спратност објекта А
	П+2+Пк/Пс/М
	По+П+2+Пс
	По+П+2+Пс

	Спратност објекта Б
	П+1+Пк/Пс/М
	По+П+1+Пс
	По+П+1+Пс

	Висина слемена објекта А
	15.50 m
	15.50 m
	15.50 m (m. нв)

	Висина слемена објекта Б
	12.50 m
	12.50 m
	12.50 m(m нв)

	Висина венца објекта А
	11.50 m
	9.36 m
	9.36 m (m нв)

	Висина венца улаза Б
	8.50 m
	6.10 m
	6.10 m ( m нв)

	Приземље улаза А
	мин. 0.20м од нивоа терена
	Пословање: +0.22м 
Становање: +0.59 м
	Пословање: +0.22м 
Становање: +0.59 м

	Приземље улаза Б
	мин. 0.20м од нивоа терена
	Становање: +0.20 м
	Становање: +0.20 м

	Растојање грађевинске од регулационе линије :
	/
	0.00 – 0.55м
	0.00 – 0.60 m

	Растојање између улаза А и Б
	мин. 2/3 вишег објекта =2/3 * 15.50 = 10.33м
	10.70-12.00 м
	10.70-12.05m

	Растојање улаза Б од задње границе парцеле
	мин. 4 m
	8.36 – 9.67m
	8.36 – 9.67m

	Растојање објеката од бочне границе парцеле
	• 0.0-1.5m без отвора
• мин. 1.5m – отвори помоћних просторија 
• мин. 4m -  – отвори стамбених просторија
	ка к.п. 6211 К.О. Панчево (без отвора)
Обј. A 0.16m – 0.21m
Обј. Б: 0.17m – 0.40m
ка к.п. 6208К.О. Панчево (без отвора):
Обј. A 0.10m– 0.29m
Обј. Б: 0.10 m
	ка к.п. 6211 К.О. Панчево (без отвора)
Улаз A 0.21m – 0.46m
Улаз Б: 0.17m – 0.41m
ка к.п. 6208К.О. Панчево (без отвора):
Улаз A 0.00m – 0.66m
Улаз Б: 0.00 m

	Површина под испустима / еркерима на фасадама
	Улична фасада: макс. 40% заузетости фасаде изнад приземља
	Улична фасада објекта А:
43.55m2/294.17m2 =14.80% (реална вредност 17.90%)**
	Улична фасада објекта А:
42.20m2/243.31m2 = 17.35%

	
	Дворишна фасада: макс. 30% заузетости фасаде изнад приземља
	 Дворишна фасада објекта А:
  73.13m2/297.03m2=24.62%          (реална вредност 17.30%)**
	 Дворишна фасада објекта А:
40.95m2/236.67m2 = 17.30%

	
	
	Предња фасада објекта Б (ка објекту А):
8.43m2 / 235.16m2= 3.58%
(реална вредност 4.44%)**
	Предња фасада објекта Б (ка објекту А):
7.88m2/189.81m2= 4.15%

	
	
	Задња фасада објекта Б (ка задњем дворишту):
0.00 m2/230.53m2= 0.00%**
	Задња фасада објекта Б (ка задњем дворишту):
0.00 m2/185.82m2= 0.00%




** Првобитним пројектом и идејним решењем  проценат заузетости фасаде је рачунат укључујући и приземље објекта. У заградама су приказане реалне вредности које се добију када се примене правила дефинисана Планом, где се рачуна заузетост у односу на површину фасаде изнад приземља. Такође, као испуст је третирана и вертикала са терасама на задњој фасади објекта А (према К.П. 6211 КО. Панчево) која креће од приземља и као таква не би требало да се рачуна као еркер.

Напомена: одређени параметри који се односе на удаљења објекта од бочне и задње границе парцеле промењени су због ажурирања катастарских подлога од стране Републичког геодетског завода.










1.5.1.      ТЕХНИЧКИ   ОПИС
                
Плански основ: План генералне регулације целина 1 шири центар( круг обилазнице) у
Панчеву, („Сл.лист града Панчево“ број 19/2012, 27/12-исправка, 1/13-исправка,
24/13-исправка, 20/14 и 23/22 – измене и допуне).

Кат.парцела бр.6210 К.О.Панчево се налази у Улици Жарка Зрењанина бр.83, у градском блоку бр.162 у зони СТАНОВАЊЕ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА, грађевинско земљиште остале намене. Површина катастарске парцеле износи 1192,00 m2. Парцела је неправилног правоугаоног облика, ширине фронта према регулацији од 19.82 m и дубине 62.06-62.29м. Парцела 6210 К.О. Панчево се са бочних стана граничи са катастарским парцелама 6211 на северозападу и парцелама 6208 и 6209 К.О. Панчево на југоистоку. Са задње стране, ка североистоку, дели међну линију са парцелом 6205 К.О. Панчево, док на југозападу излази на јавну саобраћајну површину – Улицу Жарка Зрењанина, к.п. 8067/1 К.О. Панчево.

Постојеће стање:
Будући да се урбанистички пројекат ради због измене грађевинске дозволе, на предметној парцели 6210 К.О. Панчево се налази предбележен објекат.

Део парцеле 5: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ПРЕДБЕЛЕЖЕНИМ ОБЈЕКТОМ– 380 m2 
Део парцеле 6: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ПРЕДБЕЛЕЖЕНИМ ОБЈЕКТОМ– 384 m2 

Након добијања измене грађевинске дозволе, планирано је брисање предбележби и поновно предбележење  у складу са вредностима које су добијене пројектом.

КОНЦЕПТ:
Идејним решењем на предметној парцели је предвиђена изградња:
1) ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ САСТОЈИ ИЗ:
· УЛАЗА А на регулацији: спратности По+П+2+Пс (ниво 1 и ниво 2) са једним пословним простором и 16 стамбених јединица
· УЛАЗА Б: спратности По+П+1+Пс (ниво 1 и ниво 2) са 16 стамбених јединица, у унутрашњости парцеле;
· Подземне гараже По+0 – средња подземна гаража са техничким блоком.
2) помоћног објекта – дворишне зидане ограде.
Улаз А је планиран као двострано узидан, у непрекинутом низу, спратности По+П+2+Пс (ниво 1 и ниво 2). Овај део објекта је постављен на регулационој линији, односно на растојању од 0.0- 0.60m од границе са јавном површином, са дубином градње од 21.24 m.
Улаз Б је такође планиран као двострано узидан ,у непрекинутом низу, спратности По+П+1+Пс (ниво 1 и ниво 2). Улаз Б је планиран у дубини парцеле 6210 К.О. Панчево, на растојању 10.70-12.05м од улаза А и 8.36 – 9.67m од задње границе парцеле.
Испод засебних улаза је планирана заједничка подрумска етажа, која служи за потребе гаражирања возила и за смештај техничких просторија у служби целог објекта.
Колски и пешачки приступ кат.парц. 6210 К.О. Панчево је решен предвиђеним саобраћајним прикључком ширине 6.00м, из Улице Жарка Зрењанина, к.п. 8067/1 К.О. Панчево. Приступ подземној средњој гаражи у подрумској етажи решен је двема наткривеним рампама нагиба 15%, које су непосредно повезане са саобраћајним прикључком.
Унутрашњости парцеле и улазу Б се приступа преко пешачког пролаза у оквиру улаза А.
На преосталом делу парцеле планиране су пешачке стазе, зелене површине и неопходне инсталације. У задњем делу парцеле, иза  улаза Б, планирана је зона високог растиња, која чини минимум 10% од укупне травнате површине.

Објекат је постављен у оквиру простора зоне градње која је дефинисана предњом, задњом грађевинском линијом и бочним границама парцеле.
Новопланирани објекти и сви њихови делови, укључујући и темеље, не прелазе границе суседних парцела, рачунајући и ваздушни и подземни простор.

УЛАЗ  А –  НА УЛИЧНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ

	Становање : категорија Б, класификација: 112221
	бруто површина: 1872,50 m2

	Пословање: категорија Б, класификација: 122011
	бруто површина: 47.20 m2

	Укупна бруто површина УЛАЗА  А:
	1919.70 m2

	БРГП надземна УЛАЗА  А
	1919.70 m2

	БГП подземна УЛАЗА  А
	0.00 m2



Улаз А је планиран као двострано узидан, у непрекинутом низу, спратности По+П+2+Пс (повучени спрат на два нивоа). 
На парцели је улаз А постављен на регулационој линији. Има шеснаест стамбених јединица различитих структура и један пословни простор у приземљу који је конципиран као канцеларијски простор.
Овај део објекта је правоугаоног, неправилног облика.
Висина венца за улаз А износи 9.36m, венас се налази на коти + 9.14m (85.54m нв), док висина слемена износи 15.50m. Слеме се налази на коти +15.28 (91.68m нв) што је у складу са максимално дозвољеним висинама за венац и слеме (11.50m, односно 15.50m).
Колски и пешачки приступ објекту је из улице Жарка Зрењанина. Кота приземља пословног простора је за 0,22m виша у односу на коту приступног тротоара.
Од улице Жарка Зрењанина, кроз приземље улаза А је формиран пешачки пролаз ширине 2.59-2.63m. Кроз пешачки пролаз је омогућен улаз у стамбени део улаза А, као и пролаз до унутрашњег дворишта парцеле. Висинска разлика од коте терена до нивоа приземља стамбеног дела објекта А се савладава рампом нагиба 8% која задовољава услове за несметано кретање особа са инвалидитетом, деце и старих особа. Стамбени део приземља улаза А издигнут је од приступног тротоара за 0.59m.
На пешачки пролаз се надовезује пешачка стаза у унутрашњем дворишту и води до улаза у објекат Б.
Удаљеност објекта А од објекта Б у унутрашњости парцеле износи минимално 10.70m што испуњава услов растојања минимум 2/3 висине вишег објекта (15.50m x 2/3= 10.33m).
Фасадни отвори дневних соба оријентисаних искључиво према унутрашњем дворишту су на међусобном растојању 12.05m.
Грађевински елементи на уличној фасади
Према Плану:

„...У уличном фронту ширем од 10м дозвољени су испади и еркери максимално 1,2м; минималне висине над регулацијом 3,0м; заузеће 40% ( односи се на део одлуке под бр.6и7.) уз услов да положај испада буде усклађен са положајима осталих отвора на фасади, као и осталим њеним елементима - ова напомена се односи на испаде према јавним површинама...“

„На делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља...“

С обзиром да је улични фронт шири од 10m и износи 19,82m, формирани су грађевински елементи - еркери на уличној фасади. Предвиђена је транспарентна надстрешница ширине 6.30m која прелази регулациону линију за 0,72 m, на висини 3.20m изнад коте тротоара.
Такође су планирани препусти у виду тераса на висини 3.20 m изнад тротоара, дужине препуста преко регулационе линије од 0.85-0.95m.
- Површина препуста на уличној фасади улаза А износи 42,20m2, односно 17,35% површине фасаде изнад приземља (услов максималног заузећа уличне фасаде до 40%).
- Површина препуста на дворишној фасади улаза А износи 40,95m2, односно 17,30% површине фасаде изнад приземља (услов максималног заузећа фасаде до 30%).
Ниједан испуст не угрожава приватност суседних објеката. На бочним фасадама објекта нема отвора.
Површине препуста на свакој од фасада објеката се налазе у оквиру дозвољених процента заузећа фасаде предвиђених планом.

ФУНКЦИЈА
У приземљу улаза А су планирани: рампе за улаз/излаз из гараже, пословни простор, просторија за комунални отпад за оба улаза, пешачки пролаз, улаз у стамбени део зграде, станарске оставе и вертикална комуникација у виду степеништа и лифта.
Колски прилаз подруму је обезбеђен помоћу две наткривене грејане рампе нагиба 15%, које повезују подземну етажу са саобраћајним прикључком.  
Јединица пословања има засебан улаз из Улице Жарка Зрењанина, и конципирана је као канцеларијски простор. Ниво пословног простора се налази на коти 0.00, на 0.22м у односу на околни тротоар.
Просторији за комунални отпад се такође приступа са улице, како би се олакшао приступ радницима комуналних предузећа. У овој просторији је предвиђен смештај 7 контејнера запремине 1100л.
Етаже изнад приземља су намењене становању. Први и други спрат су идентичне, типске етаже са по 5 станова различитих структура. 
Нивои 1 и 2 повученог спрата су намењени дуплексима. Планирано је укупно 6 дуплекса, којима се приступа из заједничког степенишног простора на повученом спрату - ниво 1. Сваки стан има два нивоа, која су међусобно повезана унутрашњим степеништем.
Отвори свих стамбених јединица су оријентисани ка улици или ка дворишту. 
Фасадно платно повученог спрата објекта повучено је 1,50м у односу на фасадну раван основног објекта ка улици (без рачунатих испуста). Формирани простор се користи као тераса, а у висини пода нивоа 2 повученог спрата формирана је транспарентна надстрешница у габариту основног објекта.
Излаз на кров је предвиђен из заједничког степенишног простора преко пењалица и кровног капка.
Стамбене јединице које у саставу просторија немају помоћну оставу, имају своје
припадајуће оставе у оквиру заједничких простора у приземљу објекта.

УЛАЗ Б – У УНУТРАШЊОСТИ ПАРЦЕЛЕ                                                 

	Становање :  категорија Б, класификација: 112221
	бруто површина: 1508.98 m2

	Укупна бруто површина улаза Б:
	1508.98 m2

	БРГП надземна УЛАЗА  Б
	1508.98 m2

	БГП подземна УЛАЗА  Б
	0 m2



Улаз Б који је планиран у унутрашњости парцеле је спратности По+П+1+Пс (повучени спрат на два нивоа).
У улазу је планирано шеснаест стамбених јединица различитих структура. Постављен је као обострано узидан, у унутрашњем делу парцеле са удаљењем од 10.70-12.05m од улаза А, што задовољава услов да објекти на парцели имају међусобно растојање минимум 2/3 висине вишег објекта (за висину 15.50m удаљење је минимум 10.33m) . Објекат је правоугаоног, неправилног облика.
Простор између улаза А и Б је пројектован као зелена површина која се формира изнад таванице подземне етаже као кровна башта, са пешачком стазом за приступ улазу Б.
Улаз Б је од задње границе парцеле удаљен 8.36 – 9.67m. Висина венца је 6,10m, венац се налази на коти + 5,90m (нмв 82,30m), а висина слемена износи 12,50m, на коти +12,30 m (нмв 88,70m) што се уклапа у максимално дозвољене висине за венац 8,50m и слеме до 12,5m.
Кота подне плоче нивоа 2 повученог спрата је на висини 8,85m од нивоа терена.
Грађевински елементи на уличној фасади
На објекту нису планирани већи испусти на фасади ка објекту А, осим мање надстрешнице изнад улаза у објекат препуста 0,20m.
- Површина препуста на фасади улаза Б која гледа на улаз А износи 7.88m2, односно 3,58% површине фасаде (услов максималног заузећа фасаде до 30%).
- Површина препуста на дворишној фасади улаза Б износи 0,00m2, односно 0% површине фасаде (услов максималног заузећа фасаде до 30%).
На бочним фасадама нема отвора и препуста.

ФУНКЦИЈА
Приступ унутрашњем дворишту и пешачком улазу у Улаз Б од улице Жарка Зрењанина је предвиђено кроз пешачки ајнфорт Улаза А ширине 2,59-2.63m и пешачком стазом ширине 1.50m кроз двориште између два улаза. Висинске разлике се премошћују рампама нагиба 8% (у пролазу) и 5.4%  (у дворишту) које испуњавају услове за несметано кретање особа са инвалидитетом, деце и старих особа. 
У приземљу су планирани улаз у зграду, хоризонталне и вертикалне комуникације (ходник, степениште, лифт, пролаз до задњег дворишта) и пет стамбених јединица различитих структура.
Етаже изнад приземља  су такође намењене становању. На првом спрату планирано је 5 стамбених јединица различитих структура, док су, као и код објекта А, на оба нивоа повученог спрата планирани дуплекси.
Планирано је укупно 6 дуплекса, којима се приступа из заједничког степенишног простора на повученом спрату - ниво 1. Сваки стан има два нивоа, која су међусобно повезана унутрашњим степеништем.
Отвори свих стамбених јединица су оријентисани ка средишњем или задњем дворишту на сопственој парцели. 
Фасадно платно повученог спрата објекта повучено је 1,50m у односу на фасадну раван основног објекта ка улици (без рачунатих испуста). Формирани простор се користи као тераса, а у висини пода нивоа 2 повученог спрата формирана је транспарентна надстрешница у габариту основног објекта.
Излаз на кров је предвиђен из заједничког степенишног простора преко пењалица и кровног капка.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДРУМ : ГАРАЖА По+0
У нивоу подрума објекта налази се гаражни простор, техничке просторије и простор за комуникацију. У подруму су предвиђена два језгра са степеништем и лифтом, како би се остварила директна веза са Улазом А, односно Улазом Б. Сваки заједнички простор за комуникацију који се састоји од степенишног простора и једног путничког лифта димензија окна 1.70m /1.80m са кабином светлих мера  1.10m /1.40m која задовољава услове коришћења за особе са инвалидитетом.
Између вертикалних комуникација и простора гараже предвиђена је за сваки улаз просторија са натпритиском, минималне површине од 5.0м2 и минималне ширине 1.25м.

Паркирање у објекту
У подрумској етажи су смештене техничке просторије, комуникације и гаража за потребе оба улаза капацитета 33 гаражних места, од којих је 17 предвиђено за кориснике улаза А и 16 за кориснике улаза Б. За сваку стамбену јединицу планирано је по једно гаражно/паркинг место као и једно за пословни, канцеларијски простор.
Ради испуњења капацитета за паркирање одређених Планом, пројектом су предвиђене паркинг платформе типа Wöhr Parklift 405-200- D за 16 гаражних места и предвиђена су два гаражна места за особе са инвалидитетом (5% од укупног броја гаражних места), по једно за сваки улаз. 
Колски приступ гаражи је преко две грејане рампе нагиба 15%, ширине 3.11m и 3.23m из улице Жарка Зрењанина.
Гаражни простор објекта функционише као јединствена целина, и као таква се сврстава у гараже средње величине са корисном површином од 1063.45m2. (П <1500 m2).
Гаража је опремљена системом за вентилацију, одимљавање, аутоматску дојаву пожара и спринклер системом. Површина отвора за вентилацију на парцели за целокупни гаражни простор износи 3.00 m2.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРКИНГ ПЛАТФОРМИ
’’WÖHR’’ систем за паркирање је систем независних паркинг места за возила, распоређених у два нивоа.
За потребе паркинг места бира се независни, јамни-подземни, полуатоматски систем за паркирање. Систем за паркирање ће се инсталирати у подруму, на коти -3.90m , где је предвиђен овај тип паркинг места.
На местима инсталације система паркирања припремиће се јаме дубине 2 метра испод основне коте подрума од -3.90m, што значи да ће најнижа тачка јаме за овај паркинг систем бити на коти -5.90m.
Користиће се модел Wöhr Parklift 405-200-D – двострука јединица која има 4 паркинг места. Уградиће се 4 овакве паркинг платформе за укупно 16 паркинг места.
Услови за паркинг платформе су димензије простора:
· Укупна ширина простора за 4 (2 x 2) паркинг места: 4.90m;
· Укупна дубина простора за 4 (2 x 2) паркинг места: 5.30m;
· Минимална висина: 3.20m;
· Дубина јаме: 2.00m.

Технички опис конструкције и материјализације вишепородичног стамбено-пословног објекта:
Носећи конструктивни армиранобетонски скелетни систем чине армиранобетонски стубови, греде и вертикални и хоризонтални серклажи. Темељење објеката је на пуним армиранобетонским темељним плочама дебљине 50cm. Таванице су пуне армиранобетонске плоче дебљине 20 cm. Између објеката А и Б је предвиђена конструктивна дилатација.
Зидови подрума такође су планирани од армираног бетона, дебљине 20cm.
Фасадни зидови су од климаблока дебљине 20 cm. Унутрашњи зидови између станова су дебљине 20cm, а унутар станова од преградних блокова дебљине 10cm и пуне опеке д=12cm у подруму.
Кров је пројектован као раван непроходан кров, са финалном обрадом од ПВЦ мембране.
Фасаде објекта су са термоизолацијом од тврдо пресоване минералне вуне дебљине 10cm са завршном обрадом од бавалита преко лепка и мрежице у комбинацији са површинама обрађеним декоративним каменом или керамиком.
Спољна фасадна столарија - прозори су од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и алуминијумским ролетнама. Крила су застакљена термопан флот нискоемисионим, трослојним стаклом пуњеним аргоном. Унутрашња врата у станове су планирана као сигурносна, опремљена свим потребним оковом и опремом.
Портал улазних врата у објекат и гаражна врата су од елоксираног алуминијума.
Површине пешачких стаза у дворишту и пода ајнфорта су од бетонских противклизних плоча.
Подови у собама, трпезаријама и ходницима су од паркета, преко естриха са слојем термозвучне изолације од д=2cm, док су у кухињама и купатилима од керамичких плочица. Сви зидови и плафони су малтерисани, глетовани и бојени полудисперзивном бојом.
Објекти су пројектовани у складу са нормативима за енергетску ефикасност за енергетски разред Ц.
помоћни објекат- зидана ограда

	Нестмабени објекти : категорија Г, класификација: 242002
	бруто површина: 12.15 m2



Ограђивање парцеле је предвиђено зиданом оградом висине 2,0m од терена. Поставља се у оквиру кат.парцеле број 6210 К.О.Панчево. Армиранобетонске темељне траке ограде су такође у оквиру парцеле и не прелазе међну линију.

Ограда се зида од бетонских блокова дебљине 20cm. Обострано је малтерисана и бојена фасадном бојом према предлогу пројектанта.

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

- ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Прикључење на јавну саобраћајницу - улицу Жарка Зрењанина је планирано преко новог саобраћајног прикључка, ширине 6.00 м, према графичком прилогу. Осовинске тачке прикључка су дате у графичкој документацији.
Саобраћајни прикључак ће се извести на парцели 8067/1 К.О.Панчево, улица Жарка Зрењанина, Панчево у свему према условима надлежног предузећа ЈП Урбанизам Панчево.

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ МРЕЖУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА, ФЕКАЛНЕ И
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

Инсталације водовода:
Објекат се прикључује градску водоводну мрежу преко постојећег прикључка ДН 110 Ø100 који ће задовољити потребе снабдевања:
- шеснаест стамбених јединица улаза А и једног пословног простора о улаза А;
- шеснаест стамбених јединица о улаза Б;
- унутрашње хидрантске мреже за улаз А: капацитета 5 l/s;
- унутрашње хидрантске мреже за улаз Б: капацитета 5 l/s;
у свему према хидрауличком прорачуну и условима ЈКП Водовод и канализација Панчево.
У водомерном окну на парцели су предвиђен је комбиновани водомер пречника Ø80/20 мм. Од њега се воде разводи са огранцима за појединачне водомере и хидрантски развод. Сваки стан као и пословни простор имају свој засебни водомер. Улази А и Б имају унутрашњу хидрантску мрежу. Спољну хидрантску мрежу је предвиђено да обезбеђују два улична хидранта.
Инсталације фекалне канализације:
За потребе прикључења вишепородичног стамбено-пословног објекта на уличну фекалну канализациону мрежу, предвиђен је постојећи прикључак у свему према условима ЈКП Водовод и канализација Панчево. Постојећи ревизиони шахт је у оквиру парцеле, на прописаном растојању од регулационе линије.
Инсталације атмосферске канализације:
На предметној локацији постоји колектор атмосферске канализације пречника ДН 400. Објекат се прикључује на уличну атмосферску канализациону мрежу преко постојећег прикључха АК Ø160 у свему према условима ЈКП Водовод и канализација Панчево. Предвиђен је ревизиони шахт у оквиру парцеле на прописаном растојању од регулационе линије.
Инсталације хидрантске мреже:
Објекат има унутрашњу хидрантску мрежу. Спољну хидрантску мрежу обезбеђују два улична хидранта према условима ЈКП Водовод и канализација Панчево.

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:
Планирано је да се објекат прикључи на дистрибутивну НН мрежу преко трофазних прикључака. 
Од КПКЕВ-2П на фасади објекта (угао Жарка Зрењанина и Краљевића Марка) нисконапонски извод 08: КПО задруга Банат, из ТС „ Жарка Зрењанина“ изградити нисконапонски кабловски вод каблом типа PP00-A 4 x 150 mm2 до КПКЕВ-2П на фасади „објекта А“.
Од КПКЕВ-2П на фасади „Улаза А“до КПКЕВ-2Пна фасади „Улаза Б“  изградити нисконапонски кабловски вод каблом типа РР00-А 4 x 150 mm2.
ПОТРЕБНИ КАПАЦИТЕТИ:
УЛАЗ A - СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ:
- 16 трофазних бројила 3x25A (17,25kW) за стамбене јединице;
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за пословни простор;

- 1 трофазно бројило 3x16A (11,04kW) за заједничку потрошњу;
- 2 трофазна бројила 3x25A (17,25kW) за станарске оставе; *
- 1 трофазно бројило 3x63A (43,47kW) за лифт;
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за гаражу;
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за паркинг платформе
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за санитарни хидроцил;;
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за топлотну подстаницу;
УЛАЗ Б -СТАМБЕНИ:
- 16 трофазних бројила са лимитаторима 3x25A (17,25kW) за стамбене јединице;

- 1 трофазно бројило 3x16A (11,04kW) за заједничку потрошњу;
- 1 трофазно бројило 3x63A (43,47kW) за лифт;
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за станарске оставе; *
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за санитарни хидроцил;
- 1 трофазно бројило 3x25A (17,25kW) за топлотну подстаницу;

*додата бројила (2 бројила 3x25A за станарске оставе ) у односу на претходне услове Електропривреде Србије.




ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
Телекомуникационе инсталације:
За прикључење објеката је планирана изградња приводне тк канализације капацитета 1 ПЕ цев Ø40mm од постојеће цеви испред регулационе линије до улаза у објекат.
У објекту су предвиђене следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:
- телекомуникационе инсталације по технологији GPON у топологији FTTH
- интерфонске инсталације
- инсталације КДС развода,
- инсталација звучне сигнализације пожара са ручним активирањем
- детекција CO2 у гаражама;
Приводни оптички ТК кабл је у надлежнсти Телеком АД, а предвиђају се кабловски регали и цеви за
провлачење истог.

ПРИКЉУЧАК НА ГАСОВОД: 

Објекат прикључити на постојећи дистрибутивни гасовод од челичних цеви Ø 114,3x4 притиска pdis.=1–3bar прикључним гасоводом ДН25 и тако увести на парцелу до МРС-Г16 која служи за редукцију притиска на тражених pUGI =20-25mbar и за мерење потрошене запремине гаса.

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА :
Простор за одлагање смећа за оба објекта је обезбеђен у оквиру приземља Улаза А у специјалној просторији унутар предметне парцеле. Простор је доступан возилима ЈКП „Хигијена“. У објектима има 32 стамбене јединице и 1 пословни простор. Обезбеђено је укупно 7 контејнера за Улаз А и објекат Б, димензија контејнера приближних димензија 1,40 x 1,10м и запремине V=1100l.


ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ :
Предметни простор се налази у зони локалитета са археолошким садржајем и на њему се могу очекивати покретни археолошки налази праисторијских, античких и средњевековних култура. У складу са Условима, инвеститор је у обавези да обезбеди средства за археолошки надзор током извођења земљаних радова, благовремено обавесте Завод за заштиту споменика културе о почетку земљаних радова, као и да поступа у складу са предметним Условима у току извођења радова уколико се на локацији пронађу археолошка налазишта или предмети.
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____________________________
Срђан Костадиновић,  маст. инж. арх.




1.5.2  ТЕХНИЧКИ ОПИС ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектом је предвиђена изградња два улаза на парцели, уличног улаза – Улаз А и дворишног улаза – Улаз Б са заједничком подземном гаражом. За предметне објекте (према важећој грађевинској дозволи чија је измена предмет овог пројекта) изграђени су прикључци на градски водовод и атмосферску канализацију, у свему према решењу о одобрењу извођења радова  ROP-PAN-16816-ISAW-1/2025 од 11.06.2025. године. На предметној парцели од раније постоји изграђен прикључак на фекалну канализацију, који се задржава.
Како се кроз измену пројекта капацитети предвиђени претходним пројектом нису мењали, добијени прикључци задовољавају потребе планираног објекта.
Постојећи прикључак на градски водовод је пречника DN110mm, што задовољава потребе стамбено-пословног објекта. Оба улаза у објекту ће имати изграђену санитарну и хидрантску мрежу. За заједничку гаражу предвиђа се спринклер постројење.
У водомерном окну на парцели је предвиђен главни комбиновани водомер пречника Ø80/20 мм. Од њега се воде разводи са огранцима за појединачне водомере и хидрантски развод. Димензије водомерног окна су 2,0x2,00x1,50м светли отовор. Водомерно окно се налази на колском улазу, на око 1,50м од регулационе линије, као што је приклазано у графичкој документацији.
Потребан пречник прикључка на фекалну канализацију је ДН160мм. На предметној парцели постоји изграђен прикључак на фекалну канализацију, који се задржава. Ревизионо окно се налази на око 1,50м од регулационе линије.
На парцели је изграђен прикључак на атмосферску канализацију потребног пречника ДН160мм. Ревизионо окно је постављено око 1,50м од регулационе линије, на колском улазу.
Воде из гараже преко сепаратора нафтних деривата упустити у градску канализацију.
За потребе инвеститора, израђен је пројекат хидротехничких инсталација за објекат. За потребе стамбено-пословног улаза А и стамбеног улаза Б предвиђено је да се користи вода са јавне водоводне мреже за потрошаче санитарних чворова у целом објекту.
Пројектом хидротехничких инсталација обухваћена је:
а). инсталација водоводне мреже санитарне воде;
б). инсталација хидрантске мреже
ц). инсталација фекалне канализације
д). инсталација атмосферске канализације
Потрошачи санитарне воде у објекту су:













САНИТАРНА ВОДА УЛАЗ А– улични објекат:
	Санитарни предмет
	Број санитарн их предмета(ком.)
	Прото кq(л/се ц)
	Број јединица оптереће ња(ЈО/ком)
	Σ ЈО

	1 
	2 
	3 
	4 
	5

	Умиваоник 
	35 
	0.177 
	0.50 
	17.50

	WЦ водокотлић
	29 
	0.125 
	0.25 
	7.25

	Туш 
	19 
	0.250 
	1.00 
	21.00

	Веш машина 
	19 
	0.177 
	0.50 
	9.50

	Судопера 
	19 
	0.250 
	1.00 
	19.00

	Судомашина 
	19 
	0.177 
	0.50 
	9.50

	Укупно: 
	80.25 ЈО
	
	
	


На основу срачунатог броја јединица оптерећења (83.75 ЈО) количина воде за задовољење санитарних потреба објекта је q = 2.29 лит/сец.


САНИТАРНА ВОДА УЛАЗ Б – дворишни објекат:
	Санитарни предмет
	Број санитарн их предмета(ком.)
	Прото кq(л/се ц)
	Број јединица оптереће ња(ЈО/ком)
	Σ ЈО

	1 
	2 
	3 
	4 
	5

	Умиваоник 
	29 
	0.177 
	0.50 
	14.50

	WЦводокотлић
	24 
	0.125 
	0.25 
	6.00

	Туш 
	20 
	0.250 
	1.00 
	20.00

	Веш машина 
	20 
	0.177 
	0.50 
	10.00

	Судопера 
	20 
	0.250 
	1.00 
	20.00

	Судомашина 
	20 
	0.177 
	0.50 
	10.00

	Укупно: 
	80.50 ЈО
	
	
	


На основу срачунатог броја јединица оптерећења (80.50ЈО) количина воде за задовољење санитарних потреба објекта је q = 2.24 лит/сец.

Укупна количина воде за обја објекта према броју јединица оптерећења је 164.25 ЈО, q=3.20лит/сец. 
Количина воде коју гарантује ЈКП “Водовод и канализација” Панчево је 10 лит/сец, што задовољава потребе за водом оба објекта.

а). ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ:
Постојећи прикључак ће бити заједнички и за улични и за дворишни улаз. Потребан пречник прикључка је ДН110мм, с обзиром да је предвиђен спринклер систем. Прикључак је урађен у свему према одобрењу о извођењу радова бр. ROP-PAN-16816-ISAW-1/2025 од 11.06.2025. године.
Потребно је уградити комбиновани водомер   Ø80/20, којим ће се мерити укупна количина санитарне и хидрантске воде за сваки улаз и за спринклер систем . Хидрауличким прорачуном је добијено да је потребно уградити посторојење за повишење притиска за санитарну воду у оба улаза.
Димензије водомерног окна су 2,00x2,00x1,50 (светли отвор).
Појединачне водомере за станове предвидети у заједничким просторијама, ходницима. Вертикале морају бити видне и приступачне у сваком тренутку.
Унутрашња инсталација водоводне мреже ради се за снабдевање потрошача санитарном водом у санитарним чворовима. Унутрашњи развод санитарне воде у објекту пројектовани су од пластичних водоводних цеви и фазонских комада, за радне притиске до 16 бара, Све унутрашње водоводне инсталације су предвиђене од ПП-Р цеви одговарајућег пречника према пројекту, повезане одговарајућим фитингом, изоловане одговарајућим изолационим. Водоводна мрежа која се води видно на зидовима и испод таванице се термоизолује и облаже алу лимом да не би дошло до појаве кондеза на спољашњим површинама водоводних цеви. Сва точећа места унутрашњих водоводних инсталација се завршавају одговарујћим вентилима и славинама.
Топлу воду у објекту користе потрошачи санитарне воде у wц-у и кухињи. Топла вода се припрема електричним бојлерима које одговарају потребама потрошача, све цеви топле воде је потребно термоизоловати.
Потребан притисак у мрежи обезбедиће уређај за повишење притиска.

ц). УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ:
Пројектом је предвиђено прикупљање свих фекалних отпадних вода и системом вертикалног и хоризонталног развода одвођење до постојећег прикључка фекалне канализације. Хидраулички прорачун фекалне канализације дат је у нумеричкој документацији. Прикључење објекта на фекалну канализацију извршити преко ревизионог шахта који ће се налазити на око1,50м од регулационе линије, у колском улази објекта, као што је приказано на ситуацији у графичкој документацији.
Од санитарних уређаја унутар објекта отпадне воде се одводе канализационим цевима одговарајућих пречника и падова. Канализационе вертикале се после монтаже обзиђују.
На свакој канализационој вертикали изнад пода потребно је поставити ревизиони отвор са поклопцем.
Вентилација канализационих вертикала остварује се на крову објекта класичним вентилационим капама тамо где то није могуће предвидети вентилационе решетке.
Канализациону мрежу у објекту урадити од ПП-ХТ канализационих цеви израдјених од полипропилена-кополимера (ППЦО) поступком коекструдирања у складу са нормом ЕН 1451-1. Ове цеви имају спојни муф и фабрички уграђен заптивни прстен. Цеви се производе у сивој боји према РАЛ7037. Фитинг је произведен од полипропилена (ПП) у складу са нормом ЕН 1451. Заптивни прстен се производи од стирен-бутадиен-каучука (СБР) у складу са нормом ЕН 681,део 1., тврдоће 60 +/- по Схору. Предвиђени век трајања је најмање 50 година. Цеви су видљиво и трајно обележене именом произвођача, врстом материјала, применом, димензијом, дебљином зида цеви, дужином, датумом производње, временом производње и ознаком норме. За постављање и монтажу унутрашње канализације важи норма ЕН 12 056, део 1-5 ( Унутрашња канализација – гравитациони системи ).Уз испоруцени материјал доставити Потврду о квалитету или слицан сертификат домаце институције (Масински факултет у Београду и слицно). Сертификат мора да вази за све захтеве стандарда и не само за достављени узорак.
Канализациону мрежу у објекту постављити у паду од 1,5 %. Цеви иду по плафону подземне етаже и излазе из објекта до ревизионог шахта. Унутрашњу инсталацију канализације радити од ПП-ХТ цеви за кућну канализацију са потребним фазонским комадима и одговарајућим заптивним гумицама у свему према упутсву производјача. Унутрашња инсталација канализације је предвиђена за санитарну и фекалну отпадну воду. На свакој канализационој вертикали изнад пода потребно је поставити ревизиони отвор а у крову је предвидјена вентилациона капа за одусак. Канализационе вертикале водити поред зида рабицирати их и малтерисати или затворити водоотпорним “кнауф” плочама; Где цеви пролазе кроз зидове под углом од 90º ,направити отвор за 5цм већи од пречника цеви, цев је на месту отвора заштићена изолационом траком. У поду купатила су сливници дн 75 комплет. Сва скретања су са луковима 45˚ на развод који је ван конструкције, фиксиран испод сваког муфа тј. на око 2,00 м, завршно маскиран и сакривен од погледа.
Отпадна вода са подних површина гаражних простора се пре испуштања у канализацију третира у сепаратору лаких нафтних деривата, одакле се пречишћена вода доводи до ревизионог шахта на парцели инвеститора, а онда прикључује на градску атмосферску канализацију.

д). АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Одвођење атмосферских вода са равног крова у дворишном делу, обавља се кровним сабирним сливницима и даље се унутрашњим цевоводом одводи до прикључка са уличном атмосферском канализацијом. Одвођење воде са равног крова изнад етаже повученог спрата обавља се кровним сабирним сливницима који одводе воду до олучних вертикала које даље воде до хоризонталног развода испод плафона приземља где се даље одводи до прикљуĉка на уличну атмосферску канализацију.
Отпадна вода са подних површина гаражних простора се пре испуштања у канализацију третира у сепаратору лаких нафтних деривата, одакле се пречишћена вода потисним цевоводом доводи до ревизионог шахта на парцели инвеститора а затим се прикључује на градску атмосферску канализацију. Прикључна цев из објекта је пречника 160мм. На парцели је изграђен прикључак Ø 160, у свему према одобрењу о извођењу радова бр. ROP-PAN-16816-ISAW-1/2025 од 11.06.2025. године. Ревизиони шахт постављен је на око 1.50м од регулационе линије, у свему према условима надлежног ЈКП-а.

е). САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР:
У објекту су предвиђени нови санитарни објекти и уређаји домаћих произвођача, И класе, без оштећења и техничких грешака. Санитарни објекти су од керамике смештени у санитарним чворовима.













	ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН - улични УЛАЗ А

	Прорачун губитака услед отпора у водоводној мрежи

	ТРАСА 
	ПРОТОК 
	БРОЈ Ј.О.
	ПРЕЧНИК ЦЕВИ
	ОТПОР на м' 
	ДУЖИНА ТРАСЕ 
	УКУПАН ОТПОР 

	од - до 
	(лит/сец)
	
	(мм)
	(мВс)
	(м')
	(мВс)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	КТМ - 1
	0,125
	0,25
	20
	0,02
	0,90
	0,02

	1-2
	0,280
	1,25
	20
	0,11
	2,20
	0,24

	2-3
	0,331
	1,75
	25
	0,04
	0,70
	0,03

	3-4
	0,375
	2,25
	25
	0,06
	2,88
	0,17

	4-5
	0,433
	3,00
	25
	0,08
	2,60
	0,21

	5-6
	0,530
	4,50
	25
	0,12
	3,30
	0,40

	6-7
	1,212
	23,50
	40
	0,05
	2,88
	0,14

	7-8
	1,639
	43,00
	40
	0,09
	2,88
	0,26

	8-9
	1,945
	60,50
	50
	0,04
	2,91
	0,12

	9-ППП
	2,253
	81,25
	50
	0,05
	50,60
	2,53

	ППП-ВО
	2,288
	83,75
	50
	0,05
	11,50
	0,58

	
	
	
	
	
	Свега (мВс): 
	4,69

	
	
	
	
	
	
	

	* РАСПОЛОЖИВИ ПРИТИСАК  У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ: 
	25,00
	м
	
	

	* ГУБИЦИ :
	
	
	
	
	
	

	
	
	У МРЕЖИ 
	4,69
	м
	
	

	
	
	НА ВОДОМЕРУ 
	5,00
	м
	
	

	
	
	ГЕОДЕТСКА ВИСИНА 
	__14,50 __
	м
	
	

	
	
	УКУПНИ ГУБИЦИ (м) : 
	24,19
	м
	
	

	
	
	ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ 
	5,00
	м
	
	

	
	
	УКУПНИ ГУБИЦИ (м) : 
	29,19
	м
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Недостаје притисак 
	4,19
	
	
	



















	ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН унутрашње хидрантске мреже

	ОБЈЕКАТ:  Улични УЛАЗ А

	                  ( унутрашња хидрантска мрежа )

	

	
Прорачун губитака услед отпора у водоводној мрежи

	ТРАСА
	ПРОТОК
	БРОЈ Ј. О.
	ПРЕЧНИК ЦЕВИ
	ОТПОР на м'
	ДУЖИНА ТРАСЕ
	УКУПАН ОТПОР

	од - до
	(лит/сец)
	
	(мм)
	(мВс)
	(м')
	(мВс)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ПХ5-ПХ4
	2,50
	100
	50
	0,11
	2,88
	0,32

	ПХ4-ПХ3
	5,00
	400
	65
	0,07
	2,88
	0,20

	ПХ3-ПХ2
	5,00
	400
	65
	0,07
	3,28
	0,23

	ПХ2-1
	5,00
	400
	65
	0,07
	1,50
	0,11

	1-ППП
	5,00
	400
	65
	0,07
	15,90
	1,11

	ППП-ВО
	5,44
	474
	65
	0,07
	11,50
	0,81

	
	
	
	
	
	Свега (мВс):
	2,77

	
	
	
	
	
	
	

	* РАСПОЛОЖИВИ ПРИТИСАК НА СПОЈУ 
	25
	м
	

	* ГУБИЦИ :
	
	
	
	

	. 
	а) У МРЕЖИ
	
	2,77
	м
	

	
	б) НА СПОЈУ И ВОДОМЕРУ ….
	
	5
	м
	

	
	ц) ЗБОГ ГЕОДЕТСКЕ ВИСИНЕ...
	
	12
	м
	

	… 
	д) НА ЦРЕВУ И МЛАЗНИЦИ
	
	___5___
	
	

	: 
	УКУПНИ ГУБИЦИ:
	24,77
	м
	

	
	
	
	
	
	
	

	* ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ: 
мин
	
	25
	м
	

	* ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА СПОЈУ: 
мин 
	
	49,77
	м
	

	
	
	25
	
	
	
	

	
	
	49,77
	
	
	
	

	НЕДОСТАЈЕ ПРИТИСАК 
	24,77
	м
	
	
	
















	ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН - дворишни УЛАЗ Б

	Прорачун губитака услед отпора у водоводној мрежи

	ТРАСА 
	ПРОТОК 
	БРОЈ Ј.О.
	ПРЕЧНИК ЦЕВИ
	ОТПОР на м' 
	ДУЖИНА ТРАСЕ 
	УКУПАН ОТПОР 

	од - до 
	(лит/сец)
	
	(мм)
	(мВс)
	(м')
	(мВс)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	М - 1
	0,177
	0,50
	20
	0,04
	1,40
	0,06

	1-2
	0,250
	1,00
	20
	0,09
	0,60
	0,05

	2-3
	0,306
	1,50
	25
	0,04
	0,70
	0,03

	3-4
	0,331
	1,75
	25
	0,05
	1,00
	0,05

	4-5
	0,415
	2,75
	25
	0,07
	3,20
	0,22

	5-6
	0,433
	3,00
	25
	0,08
	0,30
	0,02

	6-7
	0,468
	3,50
	25
	0,09
	7,20
	0,65

	7-8
	0,559
	5,00
	25
	0,13
	4,20
	0,55

	8-9
	1,601
	41,00
	40
	0,08
	3,00
	0,24

	9-10
	1,965
	61,75
	50
	0,04
	2,90
	0,12

	10-ППП
	2,243
	80,50
	50
	0,05
	47,00
	2,35

	ППП-ПППХ
	2,243
	80,50
	50
	0,05
	2,90
	0,15

	ППП-ВО
	5,480
	480,50
	ХДПЕ ДН75
	0,04
	7,50
	0,30

	
	
	
	
	Свега (мВс): 
	4,78

	
	
	
	
	
	

	* РАСПОЛОЖИВИ ПРИТИСАК  У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ: 
	25,00
	м
	

	* ГУБИЦИ :
	
	
	
	
	

	
	
	У МРЕЖИ 
	4,78
	м
	

	
	
	НА ВОДОМЕРУ 
	5,00
	м
	

	
	
	ГЕОДЕТСКА ВИСИНА 
	11,00
	м
	

	
	
	УКУПНИ ГУБИЦИ (м) : 
	20,78
	м
	

	
	
	ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ 
	5,00
	м
	

	
	
	УКУПНИ ГУБИЦИ (м) : 
	25,78
	м
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Недостаје притисак 
	0,78
	
	


















	ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН унутрашње хидрантске мреже

	ОБЈЕКАТ:  Дворишни УЛАЗ Б

	                  ( унутрашња хидрантска мрежа )

	

	
Прорачун губитака услед отпора у водоводној мрежи

	ТРАСА
	ПРОТОК
	БРОЈ Ј. О.
	ПРЕЧНИК ЦЕВИ
	ОТПОР на м'
	ДУЖИНА ТРАСЕ
	УКУПАН ОТПОР

	од - до
	(лит/сец)
	
	(мм)
	(мВс)
	(м')
	(мВс)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ПХ4-ПХ3
	2,50
	100
	50
	0,11
	3,00
	0,33

	ПХ3-ПХ2
	5,00
	400
	65
	0,07
	2,90
	0,20

	ПХ2-1
	5,00
	400
	65
	0,07
	1,50
	0,11

	1-ППП
	5,00
	400
	65
	0,07
	52,00
	3,64

	ППП-ВО
	5,44
	474
	65
	0,07
	7,50
	0,53

	
	
	
	
	
	Свега (мВс):
	4,80

	
	
	
	
	
	
	

	* РАСПОЛОЖИВИ ПРИТИСАК НА СПОЈУ 
	25
	м
	

	* ГУБИЦИ :
	
	
	
	

	. 
	а) У МРЕЖИ
	
	4,80
	м
	

	
	б) НА СПОЈУ И ВОДОМЕРУ ….
	
	5
	м
	

	
	ц) ЗБОГ ГЕОДЕТСКЕ ВИСИНЕ...
	
	11
	м
	

	… 
	д) НА ЦРЕВУ И МЛАЗНИЦИ
	
	___5___
	
	

	: 
	УКУПНИ ГУБИЦИ (бари):
	25,80
	м
	

	
	
	
	
	
	
	

	* ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ: 
мин
	
	25
	м
	

	* ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА СПОЈУ: 
мин 
	
	50,80
	м
	

	
	
	25
	
	
	
	

	
	
	50,80
	
	
	
	

	НЕДОСТАЈЕ ПРИТИСАК 
	25,80
	м
	
	
	



















САНИТАРНА (ФЕКАЛНА) ОТПАДНА ВОДА



Н – број санитарних предмета исте врсте, [-]
П – постотак истовременог излива из санитарних предмета исте врсте, [%] 
qо – количина излива из појединих санитарних предмета, [л/с]

	Улични УЛАЗ А

	САНИТАРИЈЕ 
	Н (ком) 
	П (%) 
	ЕФ 
	q0 (л/сец) 
	QФ(л/сец)

	УМИВАОНИК 
	35 
	10,6 
	2 
	0,17 
	0,631

	WЦ (СА ВОДОКОТЛИЋЕМ) 
	29 
	11,72 
	10 
	2 
	6,798

	ТУШ 
	21 
	13,72 
	4 
	0,22 
	0,634

	ВЕШ МАШИНА 
	19 
	14,44 
	0,22 
	0,604
	

	СУДОПЕРА 
	19 
	14,44 
	4 
	0,67 
	1,838

	СУДОМАШИНА 
	19 
	14,44 
	0,22 
	0,604
	

	
	
	
	
	УКУПНО 
	11,11




	Дворишни УЛАЗ Б

	САНИТАРИЈЕ 
	Н (ком) 
	П (%) 
	ЕФ 
	q0 (л/сец) 
	QФ(л/сец)

	УМИВАОНИК 
	29 
	11,72 
	2 
	0,17 
	0,578

	WЦ (СА ВОДОКОТЛИЋЕМ) 
	24 
	12,88 
	10 
	2 
	6,182

	ТУШ 
	20 
	14 
	4 
	0,22 
	0,616

	ВЕШ МАШИНА 
	20 
	14 
	0,22 
	0,616
	

	СУДОПЕРА 
	20 
	14 
	4 
	0,67 
	1,876

	СУДОМАШИНА 
	20 
	14 
	0,22 
	0,616
	

	
	
	
	
	УКУПНО 
	10,48



ДН160мм задовољава потребе за одвођењем санитарних отпоадних вода оба улаза.

Укупна количина воде коју треба да прими главни канализациони вод:
Q = 21,59 лит/сец.

Укупна отпадна санитарна вода се одводи са једним одводом Ø150 мм. Предвиђена канализациона ПВЦ цев Ø150 мм, са подужним падом и=1.50% и пуњењем 0,70 Д и брзином отицања в= 1,88 м /сец може да прими 25,49 лит/сец.
Тако да предвиђени канализациони цевовод може да прими сву отпадну санитарну воду из оба објекта на парцели.
Q= 21,59 лит/сец < 25,49 лит/сец





ПРОРАЧУН АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
Интензитет кише: и = 140 л/с/ха
под крововима : А1=763,0 м2
под асфалтом : А2=73,0 м2
Укупна количина атмосферске воде:



Q = 9,61 + 0,92 + = 10,53 л/с

Количина воде коју треба да прими вод атмосферске канализације је 10,53 л/с.
Потребан пречник прикључка на атмосферску канализацију је ДН160мм.




ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
[image: ]


____________________________
Срђан Костадиновић,  маст. инж. арх.
















1.6.     НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  


ИНВЕСТИТОР:    ПАН-ПАН ИНВЕСТ ДОО, ПАНЧЕВО ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 83
ОБЈЕКТИ:           ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА ДВА УЛАЗА: УЛАЗ          А  (По+П+2+с, УЛАЗ Б (По+П+1+Пс) И ПОДЗЕМНОМ ГАРАЖОМ По+0
МЕСТО:	 ПАНЧЕВО, УЛ. ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 83

УЛАЗ  А ИМА 16 СТАМБНИХ ЈЕДИНИЦА И ЈЕДАН ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
УЛАЗ  Б ИМА 16 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

	Бруто површина објекта
	Улаз А
	1919.70m2

	
	Улаз  Б
	1508.98m2

	
	Гаража
	1116.04m2

	
	Ограда:
	12.15 m2

	
	Укупно:
	4556.87 m2

	БРГП објекта (надземно)
	Улаз А
	1919.70m2

	
	Улаз  Б
	1508.98m2

	
	Гаража
	0m2

	
	Ограда:
	12.15 m2

	
	Укупно:
	3440.83 m2

	Нето површина објекта
	Гаража
	982.30 m2

	
	Улаз А
	1548.57 m2

	
	Улаз  Б
	1234.25 m2

	
	Укупно:
	3765.12 m2

	Површина парцеле к.п. 6210  К.О. Панчево:
	1192.00 m2

	Површина под објектима / заузетост:
	Улаз А
	368.80 m2

	
	Улаз Б
	383.76 m2

	
	Ограда:
	12.15 m2

	
	Укупно:
	764.71 m2 / 64.15%

	Површина под пополочаним површинама / саобраћајницом:
	37.27 m2/ 3.13%

	дилатација/суседни објекти:
	20.91 m2/ 1.75%

	Површина под инсталацијама:
	4.25 m2/ 0.36%

	Индекс заузетости на парцели:
	827.14m2 / 69.39%

	Индекс изграђености:
	3440.83m2 / 2.89












ПРИКАЗ ПОВРШИНА: ПОДРУМ 
	ПОДРУМ :  ГАРАЖА _ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P (m2)
	P-3% (m2)*

	1
	Колска рампа - ИЗЛАЗ
	38.64
	37.48

	2
	Колска рампа - УЛАЗ
	37.15
	36.03

	3
	Комуникација
	170.97
	165.84

	
	Укупно саобраћајне површине:
	
	

	
	
	
	

	ГАРАЖНИ ПРОСТОР- 
	грађевинска површина (m2)
	корисна површина паркирања  (m2)

	
	Гаражно место ГМ 1 
	18.27
	18.27

	4
	Гаражно место ГМ 2 /3 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	17.225
	34.45

	5
	Гаражно место ГМ 4 /5 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	17.225
	34.45

	6
	Гаражно место ГМ 6 /7 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	16.505
	33.01

	7
	Гаражно место ГМ 8/9 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	16.505
	33.01

	8
	Гаражно место ГМ 10/11 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	15.50
	31.00

	9
	Гаражно место ГМ 12/13 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	15.50
	31.00

	10
	Гаражно место ГМ 14/15 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	13.25
	26.50

	11
	Гаражно место ГМ 16/17 (Wöhr Parklift 405-200-D) 
	13.145
	26.29

	
	ГМ 18
	15.16
	15.16

	
	ГМ 19
	15.61
	15.61

	
	ГМ 20
	14.40
	14.40

	
	ГМ 21
	14.40
	14.40

	
	ГМ 22
	14.86
	14.86

	
	ГМ 23
	14.15
	14.15

	
	ГМ 24
	14.42
	14.42

	
	ГМ 25
	16.40
	16.40

	
	ГМ 26
	13.13
	13.13

	
	ГМ 27
	18.93
	18.93

	
	ГМ 28
	12.48
	12.48

	
	ГМ 29
	15.69
	15.69

	
	ГМ 30
	12.56
	12.56

	
	ГМ 31
	12.81
	12.81

	
	ГМ 32
	13.12
	13.12

	
	ГМ 33
	17.77
	17.77

	

	Укупнa нето корисна површина паркирања:
	503.87

	Укупна нето грађевинска површина паркирања:
	379.01

	Укупнa нето корисна површина гараже: подрум
	993.81

	Укупна нето грађевинска површина гараже: подрум
	868.95

	
	











	УЛАЗ A_ ЗАЈЕДНИЧКЕ / ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P (m2)
	P-3% (m2)*

	

	A.1
	Просторија за натпритисак
	6.61
	6.51

	A.2
	Ходник
	5.36
	5.26

	A.3
	Лифт
	3.07
	2.98

	A.4
	Степениште
	6.99
	6.78

	A.5
	Техничка просторија – топлотна подстаница
	16.11
	15.63

	A.6
	Ходник
	4.12
	4.00

	A.7
	Подстаница за спринклер систем
	13.80
	13.38

	A.8
	Ходник
	5.96
	5.78

	A.9
	Санитарни хидроцил: Улаз А
	2.74
	2.65

	A.10
	Санитарни хидроцил: Улаз Б
	3.06
	2.97

	A.11
	Противпожарни хидроцил: Улаз А
	2.43
	2.35

	A.12
	Противпожарни хидроцил: Улаз Б
	3.61
	3.50

	  

	Укупна нето грађевинска површина подрума Улаза. A: 
заједничке / техничке просторије:
	73.93
	71.71


	УЛАЗ  Б_  ЗАЈЕДНИЧКЕ / ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	

	Б.1
	Техничка просторија – топлотна подстаница
	5.09
	4.94

	Б.2
	Просторија за натпритисак
	5.24
	5.08

	Б.3
	Ходник
	10.41
	10.10

	Б.4
	Техничка просторија
	4.15
	4.02

	Б.5
	Лифт
	3.09
	3.00

	Б.6
	Степениште
	4.23
	4.11

	Б.7
	Техничка просторија
	10.71
	10.39

	

	Укупна нето грађевинска површина подрума Улаза. Б: 
заједничке / техничке просторије::
	42.92
	41.64




	ПОДРУМ : укупне површине

	 
	P(m2)**

	Укупна нето грађевинска површина гараже
	868.95

	заједничке / техничке просторије Улаз  А
	71.66

	заједничке / техничке просторије Улаз  Б
	41.64

	УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОДРУМА 
	982.30

	УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПОДРУМА 
	1116.04


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду.
** У табели са укупним површинама на етажи приказане су површине са умањењем за финалну обраду.

	УКУПНE ПОВРШИНE СРЕДЊЕ ГАРАЖЕ

	 
	P(m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА ГАРАЖЕ: приземље
	69.64

	НЕТО ПОВРШИНА ГАРАЖЕ: подрум
	993.81

	УКУПНА НЕТО КОРИСНА ПОВРШИНА ГАРАЖЕ
	1063,45





ПРИКАЗ ПОВРШИНА: ПРИЗЕМЉЕ УЛАЗА А
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	отворене заједничке просторије
	 

	 
 
 
 

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	 

	A.1
	Наткривени пешачки пролаз
	52.04
	50.47

	A.2
	Трем
	3.69
	3.58

	A.3
	Наткривена рампа за излаз из гараже
	4.45
	4.31

	A.4
	Наткривена рампа за улаз у гаражу
	4.48
	4.35

	НЕТО отворене заједничке просторије
	64.65
	62.72

	 
 
 
 

	ГАРАЖА

	 
 
 
 

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	A.3.1
	Наткривена рампа за излаз из гараже
	33.86
	32.85

	A.4.1
	Наткривена рампа за улаз у гаражу
	37.93
	36.79

	НЕТО површина ГАРАЖЕ - ПРИЗЕМЉЕ 
	71.79
	69.64

	 
 
 
 

	ЗАТВОРЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	 
 
 
 

	A.5
	Ветробран
	5.81
	5.64

	A.6
	Ходник
	9.43
	9.15

	A.7
	Степениште
	9.14
	8.87

	A.8
	Лифт
	1.54
	1.54

	A.9
	Просторија за комунални отпад
	27.61
	26.78

	A.10
	Остава
	14.66
	14.22

	A.11
	Станарске оставе: ходник
	16.68
	16.18

	O1
	Станарска остава
	2.52
	2.44

	O2
	Станарска остава
	2.33
	2.26

	O3
	Станарска остава
	2.33
	2.26

	O4
	Станарска остава
	2.20
	2.13

	O5
	Станарска остава
	3.58
	3.48

	O6
	Станарска остава
	2.64
	2.56

	O7
	Станарска остава
	2.45
	2.37

	O8
	Станарска остава
	3.28
	3.18

	O9
	Станарска остава
	2.34
	2.27

	O10
	Станарска остава
	2.33
	2.26

	O11
	Станарска остава
	2.52
	2.44

	O12
	Станарска остава
	4.61
	4.47

	НЕТО затворене заједничке просторије
	118.00
	114.51

	Укупна НЕТО површина заједничких просторија 
	182.65
	177.22

	







	
	

	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1

	 
	 
	 
	 

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	A.П.1
	Канцеларијски простор
	35.19
	34.13

	A.П.2
	Ходник
	1.76
	1.71

	A.П.3
	Санитарни чвор
	2.17
	2.10

	A.П.4
	Чајна кухиња 
	2.26
	2.19

	НЕТО површина пословног простора 1
	41.37
	40.13



	УКУПНE ПОВРШИНE ПРИЗЕМЉА |   УЛАЗ А
	P(m2)

	НЕТО површина пословног простора 1
	40.13

	НЕТО површина заједничких просторија
	177.22

	НЕТО површина ГАРАЖЕ
	69.64

	УКУПНА НЕТО површина ПРИЗЕМЉА
	286.99

	УКУПНА БРУТО површина ПРИЗЕМЉА
	368.80


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.






























ПРИКАЗ ПОВРШИНА: ПРИЗЕМЉЕ  УЛАЗА Б
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	Б.1
	Ветробран
	7.27
	7.06

	Б.2
	Ходник
	28.40
	27.55

	Б.3
	Ходник
	5.30
	5.14

	Б.4
	Степениште
	8.80
	8.53

	Б.5
	Лифт
	1.54
	1.54

	Б.6
	Станарске оставе
	19.13
	18.55

	 
	Укупно нето затворене заједничке просторије
	70.44
	68.37

	

	Б.7
	Наткривени улаз
	4.53
	4.53

	Б.8
	Наткривени улаз
	1.73
	1.73

	 
	Нето површина заједничке просторије
	76.70
	74.63



	СТАН Б.С.1 : ДВОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	1.1
	Ходник
	5.99
	5.81

	1.2
	Купатило
	3.78
	3.67

	1.3
	Спаваћа соба
	14.00
	13.58

	1.4
	Дневна соба са трпезаријом
	20.12
	19.52

	1.5
	Кухиња
	5.48
	5.32

	1.6
	Остава
	2.81
	2.73

	 
	Укупно нето затворено:
	52.18
	50.62

	1.7
	Лођа
	3.63
	3.63

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.1
	55.81
	54.24



	СТАН Б.С.2 : ДВОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	2.1
	Ходник
	6.80
	6.60

	2.2
	Купатило
	4.73
	4.59

	2.3
	Остава
	0.67
	0.65

	2.4
	Спаваћа соба
	12.96
	12.57

	2.5
	Дневна соба са трпезаријом и кухињом
	26.53
	25.73

	 
	Укупно нето затворено:
	51.70
	50.14

	2.6
	Лођа
	4.55
	4.55

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.2
	56.25
	54.70



	СТАН Б.С.3 : ДВОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	3.1
	Ходник
	8.19
	7.94

	3.2
	Кухиња
	4.39
	4.26

	3.3
	Дневна соба са трпезаријом
	21.89
	21.23

	3.4
	Купатило
	4.21
	4.09

	3.5
	Спаваћа соба
	14.91
	14.46

	 
	Укупно нето затворено:
	53.60
	51.99

	3.6
	Тераса
	4.20
	4.20

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.3
	57.80
	56.19



	СТАН Б.С.4 : ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	4.1
	Ходник
	5.80
	5.63

	4.2
	Кухиња
	6.47
	6.28

	4.3
	Дневна соба са трпезаријом
	20.22
	19.61

	4.4
	Спаваћа соба
	11.23
	10.89

	4.5
	Купатило
	4.08
	3.96

	 
	Укупно нето затворено:
	47.80
	46.37

	4.6
	Тераса
	3.28
	3.28

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.4
	51.09
	49.65



	СТАН Б.С.5 : ГАРСОЊЕРА

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	5.1
	Ходник
	3.54
	3.43

	5.2
	Дневна соба са трпезаријом
	5.50
	5.33

	5.3
	Купатило
	18.05
	17.51

	 
	Укупно нето затворено:
	27.08
	26.27

	5.4
	Тераса
	1.70
	1.70

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.5
	28.78
	27.97



	УКУПНE ПОВРШИНE ПРИЗЕМЉА |   УЛАЗ Б
	P (m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	242.75

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	74.63

	УКУПНА НЕТО површина ПРИЗЕМЉА
	317.38

	УКУПНА БРУТО површина ПРИЗЕМЉА
	383.76


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.

















ПРИКАЗ ПОВРШИНА: ПРВИ СПРАТ УЛАЗА А
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	А.1
	Ходник
	24.56
	23.83

	A.2
	Спаваћа соба
	8.91
	8.65

	A.3
	Лифт
	1.54
	1.54

	 
	Укупно нето затворено
	35.02
	33.97

	 
	Нето површина заједничких просторија:
	35.02
	33.97



	СТАН A.С.1: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	1.1
	Ходник
	4.41
	4.28

	1.2
	Дневна соба са трпезаријом и кухињом
	28.78
	27.92

	1.3
	Купатило
	3.11
	3.02

	1.4
	Остава
	0.63
	0.61

	 
	Укупно нето затворено:
	36.93
	35.82

	1.5
	Тераса
	3.70
	3.70

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  А.С.1
	40.63
	39.52



	СТАН A.С.2: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	2.1
	Ходник
	3.18
	3.09

	2.2
	Кухиња
	4.07
	3.94

	2.3
	Дневна соба са трпезаријом
	20.03
	19.43

	2.4
	Спаваћа соба
	11.98
	11.62

	2.5
	Купатило
	3.18
	3.09

	2.6
	Остава
	1.69
	1.64

	 
	Укупно нето затворено:
	44.14
	42.81

	2.7
	Лођа
	3.21
	3.21

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  А.С.2
	47.35
	46.02



	СТАН A.С.3: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	3.1
	Ходник
	3.02
	2.93

	3.2
	Кухиња
	8.74
	8.48

	3.3
	Дневна соба са трпезаријом
	24.75
	24.01

	3.4
	Спаваћа соба
	9.71
	9.41

	3.5
	Купатило
	4.04
	3.92

	 
	Укупно нето затворено:
	50.26
	48.76

	3.6
	Тераса
	4.24
	4.24

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  А.С.3
	54.51
	53.00








	СТАН A.С.4: ТРОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	4.1
	Ходник
	7.29
	7.07

	4.2
	Кухиња
	8.33
	8.08

	4.3
	Дневна соба са трпезаријом
	24.96
	24.22

	4.4
	Тоалет
	2.23
	2.17

	4.5
	Ходник
	4.36
	4.23

	4.6
	Остава
	1.91
	1.85

	4.7
	Спаваћа соба
	10.91
	10.58

	4.8
	Спаваћа соба
	10.08
	9.78

	4.9
	Гардероба
	3.51
	3.41

	4.10
	Купатило
	5.25
	5.09

	 
	Укупно нето затворено:
	78.83
	76.47

	4.11
	Тераса
	5.53
	5.53

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  А.С.4
	84.37
	82.00



	СТАН A.С.5: ТРОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	5.1
	Ходник
	2.97
	2.99

	5.2
	Ходник
	4.06
	3.94

	5.3
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	26.92
	26.11

	5.4
	Тоалет
	1.62
	1.57

	5.5
	Спаваћа соба
	12.50
	12.12

	5.6
	Спаваћа соба
	12.48
	12.11

	5.7
	Купатило
	4.75
	4.61

	5.8
	Остава
	1.24
	1.21

	 
	Укупно нето затворено:
	66.54
	64.54

	5.9
	Тераса
	5.35
	5.35

	5.10
	Тераса
	4.10
	4.10

	 
	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  А.С.5
	75.99
	74.00



	УЛАЗ А  | ПРВИ СПРАТ: укупне површине
	

	 
	P (m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	294.54

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	33.97

	УКУПНА НЕТО површина ПРВОГ СПРАТА
	328.51

	УКУПНА БРУТО површина ПРВОГ СПРАТА
	398.20



* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.







ПРИКАЗ ПОВРШИНА: ПРВИ СПРАТ УЛАЗА Б
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	Б.1
	Ходник
	21.81
	21.15

	Б.2
	Степениште
	        8.82
	8.56

	Б.3
	Лифт
	1.54
	1.54

	 
	Укупно нето затворено:
	32.17
	31.25

	 НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА:
	32.17
	31.25



	СТАН Б.С.6: ЈЕДНОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	6.1
	Ходник
	3.22
	3.12

	6.2
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	24.58
	23.84

	6.3
	Купатило
	3.90
	3.78

	 
	Укупно нето затворено:
	31.70
	30.74

	6.4
	Лођа
	2.25
	2.25

	 НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.6
	33.95
	33.00



	СТАН Б.С.7: ДВОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	7.1
	Ходник
	5.99
	5.81

	7.2
	Купатило
	3.78
	3.67

	7.3
	Спаваћа соба
	14.00
	13.58

	7.4
	Дневна соба са трпезаријом
	20.12
	19.52

	7.5
	Кухиња
	5.48
	5.32

	7.6
	Остава
	2.81
	2.72

	 
	Укупно нето затворено:
	52.18
	50.62

	7.7
	Лођа
	3.63
	3.63

	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.7
	55.81
	54.24



	СТАН Б.С.8: ДВОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	8.1
	Ходник
	6.71
	6.51

	8.2
	Купатило
	4.81
	4.67

	8.3
	Остава
	0.67
	0.65

	8.4
	Спаваћа соба
	12.96
	12.57

	8.5
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	26.53
	25.73

	 
	Укупно нето затворено:
	51.69
	50.14

	8.6
	Лођа
	4.53
	4.53

	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.8
	56.22
	54.67








	СТАН Б.С.9: ТРОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	9.1
	Ходник
	10.09
	9.79

	9.2
	Кухиња
	4.54
	4.41

	9.3
	Дневна соба са трпезаријом
	25.26
	24.50

	9.4
	Тоалет
	2.06
	1.99

	9.5
	Остава
	1.42
	1.38

	9.6
	Купатило
	4.09
	3.97

	9.7
	Спаваћа соба
	12.02
	11.66

	9.8
	Спаваћа соба
	12.89
	12.51

	 
	Укупно нето затворено:
	72.37
	70.20

	9.9
	Тераса
	4.74
	4.74

	9.10
	Лођа
	3.28
	3.28

	НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.9
	80.40
	78.23



	СТАН Б.С.10: ТРОСОБАН СТАН3

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-% (m2)*

	10.1
	Ходник
	9.99
	9.69

	10.2
	Кухиња
	5.44
	5.28

	10.3
	Дневна соба са трпезаријом
	21.69
	21.03

	10.4
	Тоалет
	2.41
	2.33

	10.5
	Купатило
	4.14
	4.02

	10.6
	Спаваћа соба
	11.18
	10.85

	10.7
	Спаваћа соба
	12.51
	12.14

	 
	Укупно нето затворено:
	67.25
	65.34

	10.8
	Тераса
	3.73
	3.73

	 НЕТО ПОВРШИНА: СТАН  Б.С.10
	71.09
	69.07



	УЛАЗ Б  |  ПРВИ СПРАТ: укупне површине

	 
	P (m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	289.21

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	31.25

	УКУПНА НЕТО површина ПРВОГ СПРАТА
	320.46

	УКУПНА БРУТО површина ПРВОГ СПРАТА
	384.90


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.










ПРИКАЗ ПОВРШИНА: ДРУГИ СПРАТ УЛАЗА А
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	A.1
	Ходник
	24.56
	23.82

	A.2
	Степениште
	8.91
	8.65

	A.3
	Лифт
	1.54
	1.54

	  Укупно нето затворено:
	35.02
	33.97

	 НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА:
	35.02
	33.97



	СТАН А.С.6: ЈЕДНОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	6.1
	Ходник
	4.47
	4.28

	6.2
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	28.78
	27.92

	6.3
	Купатило
	3.11
	3.03

	6.4
	Остава
	0.63
	0.61

	 
	  Укупно нето затворено:
	36.93
	35.82

	6.5
	Тераса
	3.70
	3.70

	 НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  A.С.6:
	40.68
	39.52



	СТАН А.С.7: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	7.1
	Ходник
	3.18
	3.09

	7.2
	Кухиња
	4.07
	3.94

	7.3
	Дневна соба са трпезаријом
	20.03
	19.43

	7.4
	Спаваћа соба
	11.98
	11.62

	7.5
	Купатило
	3.18
	3.09

	7.6
	Остава
	1.69
	1.64

	 
	  Укупно нето затворено:
	44.14
	42.81

	7.7
	Лођа
	3.20
	3.20

	 НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  A.С.7:
	47.34
	46.02



	СТАН А.С.8: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	8.1
	Ходник
	3.02
	2.93

	8.2
	Кухиња
	8.74
	8.48

	8.3
	Дневна соба са трпезаријом
	24.75
	24.01

	8.4
	Спаваћа соба
	9.71
	9.41

	8.5
	Купатило
	4.04
	3.92

	 
	Укупно нето затворено:
	50.26
	48.76

	8.6
	Тераса
	4.24
	4.24

	 НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  A.С.8:
	54.51
	53.00







	СТАН А.С.9: ТРОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	9.1
	Ходник
	7.29
	7.07

	9.2
	Кухиња
	8.33
	8.08

	9.3
	Дневна соба са трпезаријом
	24.96
	24.22

	9.4
	Тоалет
	2.23
	2.17

	9.5
	Ходник
	4.36
	4.23

	9.6
	Остава
	1.91
	1.85

	9.7
	Спаваћа соба
	10.91
	10.85

	9.8
	Спаваћа соба
	10.08
	9.78

	9.9
	Гардероба
	3.51
	3.41

	9.10
	Купатило
	5.25
	5.09

	 
	Укупно нето затворено:
	78.83
	76.47

	9.11
	Тераса
	5.53
	5.53

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  A.С 9:
	84.37
	82.00



	СТАН А.С.10: ТРОСОБАН СТАН

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	10.1
	Ходник
	2.97
	2.88

	10.2
	Ходникв
	4.06
	3.94

	10.3
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	26.92
	26.11

	10.4
	Тоалет
	1.62
	1.57

	10.5
	Спаваћа соба
	12.50
	12.12

	10.6
	Спаваћа соба
	12.48
	12.11

	10.7
	Купатило
	4.75
	4.61

	10.8
	Остава
	1.24
	1.21

	 
	Укупно нето затворено:
	66.54
	64.55

	10.9
	Тераса
	5.35
	5.35

	10.10
	Тераса
	4.10
	4.10

	 НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  A.С 10:
	76.00
	74.00



	УЛАЗ А  |  ДРУГИ СПРАТ: укупне површине

	 
	P (m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	294.54

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	33.97

	УКУПНА НЕТО површина ДРУГОГ СПРАТА
	328.51

	УКУПНА БРУТО површина ДРУГОГ СПРАТА
	398.20


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.








ПРИКАЗ ПОВРШИНА: ОБЈЕКАТ Б   |   ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 1
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	Б.1
	Ходник
	24.07
	23.35

	Б.2
	Степениште
	4.40
	4.26

	Б.3
	Лифт
	1.54
	1.54

	  Укупно нето затворено:
	30.01
	29.15

	 НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА:
	30.01
	29.15



	СТАН Б.С 11: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	11.1
	Ходник
	6.82
	6.61

	11.2
	Купатило
	5.60
	5.43

	11.3
	Спаваћа соба
	11.04
	10.71

	11.4
	Степенице
	1.89
	1.84

	 
	Укупно нето затворено:
	25.35
	24.59

	11.5
	Тераса
	8.04
	8.04

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 11 – НИВО 1:
	33.39
	32.63



	СТАН Б.С 12: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	12.1
	Ходник
	4.74
	4.60

	12.2
	Тоалет
	2.17
	2.11

	12.3
	Дневна соба са трпезаријом
	30.99
	30.06

	12.4
	Кухиња
	6.39
	6.19

	12.5
	Степенице
	2.66
	2.58

	 
	Укупно нето затворено:
	46.96
	45.55

	12.6
	Лођа
	9.06
	9.06

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 12 – НИВО 1:
	56.02
	54.61



	СТАН Б.С 13: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	13.1
	Ходник
	2.66
	2.58

	13.2
	Тоалет
	1.87
	1.81

	13.3
	Дневна соба са трпезаријом
	33.63
	32.62

	13.4
	Кухиња
	4.26
	4.13

	13.5
	Остава
	2.26
	2.19

	13.6
	Степенице
	2.77
	2.68

	 
	Укупно нето затворено:
	47.44
	46.02

	13.7
	Лођа
	9.06
	9.06

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 13 – НИВО 1
	56.43
	55.08







	СТАН Б.С 14: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	14.1
	Ходник
	5.43
	5.27

	14.2
	Купатило
	4.22
	4.09

	14.3
	Дневна соба са трпезаријом
	20.13
	19.52

	14.4
	Кухиња
	5.06
	4.91

	14.5
	Спаваћа соба
	12.89
	12.50

	14.6
	Степенице
	2.29
	2.22

	 
	Укупно нето затворено
	50.00
	48.50

	14.7
	Тераса
	4.76
	4.76

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 14 – НИВО 1:
	54.76
	53.26



	СТАН Б.С 15: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	15.1
	Ходник
	4.64
	4.50

	15.2
	Тоалет
	2.09
	2.03

	15.3
	Дневна соба са трпезаријом
	33.37
	32.36

	15.4
	Кухиња
	4.41
	4.28

	15.5
	Степенице
	2.74
	2.66

	 
	Укупно нето затворено:
	47.24
	45.83

	15.6
	Лођа
	3.28
	3.28

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 15 – НИВО 1:
	50.53
	49.11



	СТАН Б.С 16: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	16.1
	Ходник
	3.37
	3.27

	16.2
	Дневна соба са трпезаријом
	24.18
	23.45

	16.3
	Тоалет
	1.96
	1.90

	16.4
	Кухиња
	7.25
	7.03

	16.5
	Степенице
	1.75
	1.69

	 
	Укупно нето затворено:
	38.50
	37.34

	16.6
	Тераса
	3.65
	3.65

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 16 – НИВО 1:
	42.15
	40.99



	УЛАЗ Б  |  ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 1: укупне површине

	 
	P (m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	285.68

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	29.15

	УКУПНА НЕТО површина    ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 1
	314.83

	УКУПНА БРУТО површина  ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 1
	384.40


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.





ПРИКАЗ ПОВРШИНА: УЛАЗ А  |   ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 1 
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	А.1
	Ходник
	24.56
	23.82

	А.2
	Степениште
	6.65
	6.45

	А.3
	Лифт
	1.54
	1.54

	  Укупно нето затворено:
	32.75
	31.77

	 НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА:
	32.75
	31.77



	СТАН А.С 11: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	11.1
	Ходник
	2.27
	2.20

	11.2
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	27.08
	26.27

	11.3
	Тоалет
	2.09
	2.02

	11.4
	Степенице
	2.11
	2.05

	 
	Укупно нето затворено:
	33.55
	32.54

	11.5
	Тераса
	3.71
	3.71

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА A.С.11 – НИВО 1:
	37.26
	36.26



	СТАН А.С 12: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	12.1
	Ходник
	4.35
	4.22

	12.2
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	37.13
	36.01

	12.3
	Тоалет
	1.94
	1.88

	12.4
	Степенице
	2.17
	2.10

	 
	Укупно нето затворено:
	45.58
	44.21

	12.5
	Тераса
	3.22
	3.22

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА A.С.12 – НИВО 1:
	48.80
	47.44



	СТАН А.С 13: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	13.1
	Ходник
	3.29
	3.19

	13.2
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	33.56
	32.55

	13.3
	Спаваћа соба
	9.92
	9.62

	13.4
	Купатило
	3.90
	3.78

	13.5
	Степенице
	1.98
	1.92

	 
	Укупно нето затворено:
	52.64
	51.06

	13.6
	Тераса
	4.26
	4.26

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА A.С.13 – НИВО 1:
	56.91
	55.33









	СТАН А.С 14: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	14.1
	Ходник
	5.54
	5.37

	14.2
	Тоалет
	2.70
	2.62

	14.3
	Кухиња
	9.48
	9.20

	14.4
	Дневна соба са трпезаријом
	26.66
	25.86

	14.5
	Остава
	1.16
	1.12

	14.6
	Степенице
	1.79
	1.73

	 
	Укупно нето затворено:
	47.32
	45.90

	14.7
	Тераса
	15.47
	15.47

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА A.С.14 – НИВО 1:
	62.80
	61.38



	СТАН А.С 15: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	15.1
	Ходник
	3.02
	2.93

	15.2
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	31.36
	30.42

	15.3
	Тоалет
	2.27
	2.20

	15.4
	Степенице
	1.93
	1.87

	 
	Укупно нето затворено:
	38.58
	37.42

	15.5
	Тераса
	8.61
	8.61

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА A.С.15 – НИВО 1:
	47.19
	46.03



	СТАН А.С 16: ДУПЛЕКС- НИВО 1

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	16.1
	Ходник
	2.37
	2.30

	16.2
	Дневна соба са кухињом и трпезаријом
	28.94
	28.07

	16.3
	Тоалет
	2.64
	2.56

	16.4
	Степенице
	2.29
	2.22

	 
	Укупно нето затворено:
	36.24
	35.15

	16.5
	Тераса
	13.54
	13.54

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА A.С.16 – НИВО 1:
	49.77
	48.69



	УЛАЗ А  |  ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 1: укупне површине

	 
	P-3% (m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	295.13

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	31.77

	УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА   ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 1
	326.90

	УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА  ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 1
	397.30


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.







ПРИКАЗ ПОВРШИНА: УЛАЗ Б  |   ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 2 
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	Б.1
	Излаз на кров
	2.65
	2.57

	  Укупно нето затворено:
	2.65
	2.57

	 НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА:
	2.65
	2.57



	СТАН Б.С 11: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	11.6
	Степенице
	1.86
	1.81

	11.7
	Дневна соба са трпезаријом
	21.20
	20.56

	11.8
	Ходник
	3.89
	3.78

	11.9
	Кухиња
	6.05
	5.87

	11.10
	Купатило
	5.19
	5.04

	 
	Укупно нето затворено:
	38.20
	37.06

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 11 – НИВО 2:
	38.20
	37.06

	
	
	
	

	
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 11 : НИВО 1 + НИВО 2 =  32.63  + 37.06 =             
	69.69



	СТАН Б.С 12: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	12.6
	Степенице
	2.72
	2.63

	12.7
	Ходник
	6.73
	6.53

	12.8
	Спаваћа соба
	16.58
	16.08

	12.9
	Спаваћа соба
	13.08
	12.69

	12.10
	Гардероба
	3.77
	3.66

	12.11
	Купатило
	5.35
	5.19

	 
	Укупно нето затворено:
	48.23
	46.78

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 12 – НИВО 2:
	48.23
	46.78

	
	
	
	

	
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 12:  НИВО 1 + НИВО 2 =  54.61 + 46.78 =             
	
	101.39



	СТАН Б.С 13: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	13.7
	Степенице
	2.71
	2.63

	13.8
	Ходник
	4.82
	4.67

	13.9
	Купатило
	6.32
	6.04

	13.10
	Спаваћа соба
	18.35
	17.80

	13.11
	Спаваћа соба
	12.72
	12.33

	13.12
	Гардероба
	3.19
	3.09

	 
	Укупно нето затворено:
	48.01
	46.57

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 13 – НИВО 2:
	48.01
	46.57

	
	
	
	

	
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 13:  НИВО 1 + НИВО 2 =  55.08 + 46.57 =             
	
	101.65









	СТАН Б.С 14: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	14.7
	Степенице
	2.38
	2.30

	14.8
	Ходник
	3.33
	3.23

	14.9
	Купатило
	6.55
	6.36

	14.10
	Гардероба
	6.04
	5.85

	14.11
	Спаваћа соба
	15.78
	15.30

	14.12
	Спаваћа соба
	16.87
	16.36

	 
	Укупно нето затворено:
	50.94
	49.41

	14.13
	Тераса
	4.76
	4.76

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 14 – НИВО 2:
	55.70
	54.17

	
	
	
	

	
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 14:  НИВО 1 + НИВО 2 =  53.26 + 54.17 =             
	
	107.43



	СТАН Б.С 15: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	15.6
	Степенице
	2.79
	2.71

	15.7
	Ходник
	4.45
	4.32

	15.8
	Купатило
	4.12
	3.99

	15.9
	Остава
	0.97
	0.96

	15.10
	Гардероба
	3.98
	3.86

	15.11
	Спаваћа соба
	17.25
	16.74

	15.12
	Спаваћа соба
	15.11
	14.66

	 
	Укупно нето затворено:
	46.68
	47.22

	15.13
	Лођа
	3.28
	3.28

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 15 – НИВО 2:
	51.96
	50.50

	
	
	
	

	
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 15:  НИВО 1 + НИВО 2 =  49.11 + 50.50 =
	
	99.61



	СТАН Б.С 16: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	16.6
	Степенице
	2.49
	2.42

	16.7
	Ходник
	6.41
	6.22

	16.8
	Купатило
	5.28
	5.12

	16.9
	Спаваћа соба
	11.21
	10.87

	16.10
	Гардероба
	2.92
	2.83

	16.11
	Спаваћа соба
	13.19
	12.8

	 
	Укупно нето затворено:
	41.50
	40.25

	16.12
	Тераса
	3.66
	3.66

	 
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 16 – НИВО 2
	45.16
	43.92

	
	
	
	

	
	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  Б.С 16:  НИВО 1 + НИВО 2 =  40.99 + 43.92 =
	
	84.91







	УЛАЗ Б  |  ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 2: укупне површине

	 
	P-3% (m2)*

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	279.00

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	2.57

	УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА   ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 2
	281.257

	УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА  ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 2
	355.92



* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.


ПРИКАЗ ПОВРШИНА: УЛАЗ А  |   ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 2 
	ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	А.1
	Излаз на кров
	1.86
	1.80

	  Укупно нето затворено:
	1.86
	1.80

	 НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА:
	1.86
	1.80



	СТАН А.С 11: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	11.6
	Степенице
	2.18
	2.12

	11.7
	Ходник
	5.98
	5.80

	11.8
	Спаваћа соба
	10.31
	10.00

	11.9
	Спаваћа соба
	10.65
	10.33

	11.10
	Гардероба
	3.62
	3.51

	11.11
	Купатило
	3.48
	3.37

	11.12
	Остава
	0.76
	0.73

	11.13
	Остава
	3.61
	3.50

	 
	Укупно нето затворено:
	40.59
	39.37

	11.15
	Тераса
	3.70
	3.70

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 11 – НИВО 2:
	44.29
	43.07

	
	
	

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 11:  НИВО 1 + НИВО 2 =  36.26 + 43.07 =
	
	79.33

















	СТАН А.С 12: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	12.6
	Степенице
	1.57
	1.53

	12.7
	Ходник
	4.78
	4.64

	12.8
	Купатило
	3.74
	3.63

	12.9
	Спаваћа соба
	13.14
	12.75

	12.10
	Спаваћа соба
	17.62
	17.09

	12.11
	Остава
	2.28
	2.21

	 
	Укупно нето затворено:
	43.14
	41.84

	12.12
	Тераса
	3.24
	3.24

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 12 – НИВО 2:
	46.37
	45.08

	
	
	

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 12:  НИВО 1 + НИВО 2 =  47.44 + 45.08=
	
	92.52




	СТАН А.С 13: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	13.7
	Степенице
	1.86
	1.8

	13.8
	Ходник
	4.30
	4.17

	13.9
	Остава
	1.27
	1.23

	13.10
	Спаваћа соба
	11.28
	10.94

	13.11
	Спаваћа соба
	18.77
	18.2

	13.12
	Купатило
	4.91
	4.76

	13.13
	Гардероба
	5.84
	5.66

	13.14
	Купатило
	5.29
	5.13

	13.15
	Остава
	1.09
	1.06

	 
	Укупно нето затворено:
	54.60
	51.91

	13.16
	Тераса
	4.26
	4.26

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 13 – НИВО 2:
	58.86
	56.16

	
	
	

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 13:  НИВО 1 + НИВО 2 =  55.33 + 56.16=
	
	111.49



	СТАН А.С 14: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	14.8
	Степенице
	1.97
	1.91

	14.9
	Ходник
	2.92
	2.83

	14.10
	Гардероба
	5.82
	5.65

	14.11
	Спаваћа соба
	12.08
	11.71

	14.12
	Спаваћа соба
	13.82
	13.40

	14.13
	Купатило
	5.26
	5.11

	14.14
	Купатило
	5.43
	5.27

	 
	Укупно нето затворено:
	47.29
	45.88

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 14 – НИВО 2:
	47.29
	45.88

	
	
	

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 14:  НИВО 1 + НИВО 2 =  61.38+ 45.88=
	
	107.26



	СТАН А.С 15: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	15.6
	Степенице
	1.75
	1.70

	15.7
	Ходник
	2.49
	2.42

	15.8
	Спаваћа соба
	10.70
	10.38

	15.9
	Гардероба
	4.30
	4.17

	15.10
	Спаваћа соба
	13.46
	13.06

	15.11
	Купатило
	4.61
	4.47

	15.12
	Претпростор / вешерница
	2.73
	2.65

	15.13
	Купатило
	4.87
	4.72

	 
	Укупно нето затворено:
	44.92
	43.57

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 15 – НИВО 2:
	44.92
	43.57

	
	
	

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 15:  НИВО 1 + НИВО 2 =  46.03 + 43.57=
	
	89.60



	СТАН А.С 16: ДУПЛЕКС- НИВО 2

	бр.
	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
	P(m2)
	P-3% (m2)*

	16.6
	Степенице
	1.65
	1.60

	16.7
	Ходник
	4.88
	4.73

	16.8
	Спаваћа соба
	16.63
	16.13

	16.9
	Спаваћа соба
	13.46
	13.06

	16.10
	Претпростор / вешерница
	2.30
	2.23

	16.11
	Купатило
	4.50
	4.36

	 
	Укупно нето затворено:
	43.41
	42.11

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 16 – НИВО 2:
	43.41
	42.11

	
	
	

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНА  А.С 16:  НИВО 1 + НИВО 2 =  48.69+ 42.11=
	
	90.80



	УЛАЗ А  |  ПОВУЧЕНИ СПРАТ НИВО 2: укупне површине

	 
	P (m2)**

	НЕТО ПОВРШИНА СТАНОВА
	275.87

	НЕТО ПОВРШИНА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
	1.80

	УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА   ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 2
	277.67

	УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА  ПОВУЧЕНОГ СПРАТА НИВО 2
	357.20


* површине просторија на отвореном рачунате су без одузимања 3% за финалну обраду
** У табели са укупним површинама на етажи урачунате површине са умањењем за финалну обраду.














	РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ПРЕГЛЕД  ПОВРШИНА У ОБЈЕКТУ

	







	етажа
	Заједничке/ техн.површине
	Гаража
	Становање
	Пословање
	Укупно нето
	Укупно бруто

	УЛАЗ А
	ПОДРУМ
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	ПРИЗЕМЉЕ
	177.22
	69.64
	/
	40.13
	286.99
	368.80

	
	1. СПРАТ
	33.97
	/
	294.54
	/
	328.51
	398.20

	
	2. СПРАТ
	33.97
	/
	294.54
	/
	328.51
	398.20

	
	ПС_НИВО 1
	31.77
	/
	295.13
	/
	326.90
	397.30

	
	ПС_НИВО 2
	1.80
	/
	275.87
	/
	277.67
	357.20

	
	УКУПНО А
	278.73
	69.64
	1160.08
	40.13
	1548.58
	1919.70

	
	

	УЛАЗ Б
	ПОДРУМ
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	ПРИЗЕМЉЕ
	74.63
	/
	242.75
	/
	317.38
	383.76

	
	1. СПРАТ
	31.25
	/
	289.21
	/
	320.46
	384.90

	
	ПС_НИВО 1
	29.15
	/
	285.68
	/
	314.83
	384.40

	
	ПС_НИВО 2
	2.57
	/
	279.00
	/
	281.57
	355.92

	
	УКУПНО Б
	137.60
	/
	1096.64
	/
	1234.24
	1508.98

	

	ГАРАЖА
	ПОДРУМ
	113.35
	868.95
	/
	/
	982.30
	1116.04

	
	ПРИЗЕМЉЕ
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	1. СПРАТ
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	ПС_НИВО 1
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	ПС_НИВО 2
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	УКУПНО ГАРАЖА
	113.35
	868.95
	/
	/
	982.30
	1116.04

	УКУПНО 
	529.88
	938.59
	2256.72
	40.13
	3765.12
	4544.72







[image: ]ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ


____________________________
Срђан Костадиновић,  маст. инж. арх.








	1.7.
	ГРАФИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

	
	1.
	Ситуација са основом кровних равни
	1: 250

	
	2.
	Ситуација: партерно решење
	1: 250

	
	3.
	Синхрон план инсталација
	1: 250

	
	4.
	Ситуација са основом подрума
	1: 500

	
	5.
	Стамбено-пословни објекат |  Основа  темеља
	1: 100

	
	6.
	Стамбено-пословни објекат |   Основа  подрума
	1: 100

	
	7.
	Стамбено-пословни објекат |  Улази А и Б: Основа  приземља
	1: 100

	
	8.
	Стамбено-пословни објекат |  Улази А и Б: Основа првог спрата 
	1: 100

	
	9.
	Стамбено-пословни објекат |  Улаз А: Основа другог спрата
 Улаз Б: Основа повученог спрата – ниво 1
	1: 100

	
	10.
	Стамбено-пословни објекат   |  Улаз А: Основа повученог спрата – ниво 1
  | Улаз Б: Основа повученог спрата – ниво 2
	1: 100

	
	11.
	Стамбено-пословни објекат  |  Улаз А: Основа повученог спрата – ниво 2
	1: 100

	
	12.
	Стамбено-пословни објекат  |  Улаз и А и Б: Основа кровних  равни
	1: 100

	
	13.
	Стамбено-пословни објекат  |  Пресек    1 - 1 
	1: 100

	
	14.
	Стамбено-пословни објекат  |  Пресек    2 - 2
	1: 100

	
	15.
	Стамбено-пословни објекат  |   Пресек    3 - 3
	1: 100

	
	16.
	Стамбено-пословни објекат  |   Пресек    4 - 4
	1: 100

	
	17.
	Стамбено-пословни објекат  |  Улаз А: Југозападна фасада
	1: 100

	
	18.
	Стамбено-пословни објекат  |  Улаз А: Североисточна фасада
	1: 100

	
	19.
	Стамбено-пословни објекат  |  Улаз Б: Југозападна фасада
	1: 100

	
	20
	Стамбено-пословни објекат  |  Улаз Б: Североисточна фасада
	1: 100

	
	21
	Стамбено-пословни објекат  |  Југоисточна фасада 
	1: 100

	
	22
	Стамбено-пословни објекат:  |  Северозападна фасада
	1: 100

	
	23
	Основа помоћног објекта - ограде
	1: 100

	
	24
	Помоћни објекат – ограда : позиције 1 и 2
	1: 100

	
	25
	Помоћни објекат – ограда : позиција 3
	1: 100

	
	26
	Детаљ паркинг платформе: Wöhr Parklift  405-200-D (320)
	1: 100

	
	27
	Изометрија водовода
	1: 100



	Број дела пројекта:
	4796/007

	Место и датум:
	Младеновац, јул 2026. год.
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